Manual do utilizador VAIO

Task

# Introduzir/remover cartões de memória SD

O computador VAIO está equipado com uma ranhura de cartão de memória SD. Pode utilizar esta ranhura para transferir dados entre câmaras digitais, câmaras de vídeo, leitores de música e outros dispositivos de áudio/vídeo.
A ranhura para cartões de memória SD do computador pode acomodar os seguintes cartões de memória:

- Cartão de memória SD

- Cartão de memória SDHC

- Cartão de memória SDXC

## Para introduzir um cartão de memória SD

1. Localize a ranhura para cartões de memória SD.

Sugestão

- A ranhura para cartões SD existente no seu computador também funciona como ranhura para suportes “Memory Stick”.

1. Segure no cartão de memória SD com a seta virada para a ranhura e introduza-o cuidadosamente na ranhura até encaixar.

O ícone do cartão de memória SD será apresentado na janela Computador (Computer) [Detalhes] depois de introduzir o cartão na respectiva ranhura.
Nota

- Certifique-se de que não introduz um cartão de memória SD no sentido incorrecto. Se forçar a entrada do cartão na ranhura de cabeça para baixo, a ranhura poderá ficar danificada. Consulte o manual fornecido com o cartão de memória SD para obter mais informações.

- O ícone do cartão de memória SD não será apresentado na janela Computador (Computer) [Detalhes] enquanto não o introduzir na ranhura.

Sugestão

- Quando introduzir um cartão de memória SD pela primeira vez na ranhura, poderá ser-lhe pedido para instalar um controlador. Se tal acontecer, siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador.

- O indicador de acesso a suportes permanece aceso enquanto estão a ser lidos ou escritos dados no cartão de memória SD.

## Para remover um cartão de memória SD

1. Localize a ranhura para cartões de memória SD.

Sugestão

- A ranhura para cartões SD existente no seu computador também funciona como ranhura para suportes “Memory Stick”.

1. Verifique se o indicador de acesso a suportes está apagado.

1. Empurre o cartão de memória SD para dentro do computador VAIO e solte-o.

1. Retire o cartão de memória SD da ranhura.

Tópico relacionado
Notas sobre a utilização de cartões de memória SD