VAIO Kullanım Kılavuzu

Referans

# Genişletilmiş Pil Takımı İle İlgili Notlar

Bu konu başlığı, VAIO bilgisayarınıza, takılı bil takımına (birincil pil takımı) ek olarak genişletilmiş pil takımı (birlikte verilmez) takıldığında gerçekleşecek pil şarj işlemini açıklar.
Genişletilmiş pil takımı takılıyken, pil takımları aşağıdaki sıra ile şarj olur. (Pil Koruma İşlevi (battery care function) devre dışı kaldığında)

1. Birincil pil takımı pil kapasitesinin yaklaşık %80’i kadar şarj olduktan sonra genişletilmiş pil takımı şarj olmaya başlar.

1. Genişletilmiş pil takımı pil kapasitesinin yaklaşık %80’i kadar şarj olduktan sonra birincil pil takımı %100 seviyesine kadar şarj olmaya başlar.

1. Genişletilmiş pil takımı yaklaşık %100 seviyesine kadar şarj etmeye baslar.

Genişletilmiş pil takımının pil gücü ilk önce kullanılır.
Not

- Kalan pil zayıfken genişletilmiş pil takımı VAIO bilgisayarınıza takılıyken, genişletilmiş pil takımı durumu bilgisayar ekranında görünmeyebilir ya da şarj gösterge ışığı bir pil hatası olabilir. Bu tip bir durumda, genişletilmiş pil takımını çıkarın ve pil takımını AC adaptör ile şarj edin.