Guide de l'utilisateur VAIO

FAQ

#### Pourquoi la boussole numérique intégrée n'indique-t-elle pas la bonne direction ?

- La boussole numérique intégrée fonctionne en détectant une direction magnétique. Ne vous fiez pas uniquement aux informations d'emplacement fournies par la boussole numérique intégrée.
  En particulier dans les emplacements suivants, la précision de la boussole numérique peut être facilement affectée par des interférences magnétiques et peut ne pas fonctionner correctement :

- Dans un ascenseur ou une salle construite en matériaux ferreux, comme des bâtis en fer ou du béton armé

- Près d'une structure en béton armé, comme une passerelle ou le hall d'un aéroport ou d'une gare

- À proximité ou à l'intérieur d'un train ou d'une voiture

- Près d'un transformateur au sol ou de lignes à très haute tension

- Près d'un produit métallique, comme un bureau à structure métallique ou une armoire métallique

- Près d'un matériau à haut niveau d'interférences magnétiques, comme un aimant, un support magnétique ou des enceintes

- Étalonner la boussole numérique intégrée peut corriger la direction. [Détails]