VAIO-bruksanvisning

Vanliga frågor

#### Vad gör jag om strömindikatorlampan lyser grönt när jag trycker på strömknappen men ingenting visas på skärmen?

- Kontrollera att inställningen för ljusstyrka och kontrast är rätt.

- Datorn kan vara inställd för visning på en extern bildskärm.
  Tryck flera gånger på tangenterna Fn+F7 för att välja önskad visningsskärm och bekräfta genom att trycka på Enter-tangenten.

- Om du använder en extern bildskärm kontrollerar du att den är ansluten till ett vägguttag och att den är aktiverad. Kontrollera att inställningen för ljusstyrka och kontrast är rätt.
  Information om hur du ändrar inställningarna finns i bruksanvisningen som medföljde skärmen.

- Tryck flera gånger på Alt+F4 för att stänga appfönstret.
  Ett appfel kan ha uppstått.

- Om du väntar en stund och bildskärmen fortfarande är svart startar du om VAIO-datorn genom att följa stegen nedan i rätt ordning. Observera att använda data kan skadas om du följer de här instruktionerna.

- Koppla bort all kringutrustning som skrivare eller USB-enheter och VAIO-datorn från nätverket, om du använder ett nätverk.

- Håll -knappen (Av/vila (Power)) nedtryckt i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorlampan släcks. Starta sedan VAIO-datorn på nytt.

- Om problemet kvarstår, återställ batteriet.
  Tryck på och håll -knappen (Av/vila (Power)) nedtryckt i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorlampan har släckts. Koppla från alla kablar som är anslutna till VAIO-datorn, exempelvis nätadaptern, och tryck på och håll inne knappen batteri av under tre till fem sekunder med ett tunt, rakt föremål (exempelvis ett pappersgem).
  Vänta ungefär fem minuter och sätt sedan tillbaka alla kablar och slå på datorn igen.

- Om du flyttar VAIO-datorn direkt från en kall till en varm plats eller om du använder den på en plats med hög luftfuktighet kan kondens uppstå inuti datorn.
  Om det händer ska du vänta minst en timme innan du startar datorn.
  Använd inte datorn på platser med hög luftfuktighet (en relativ luftfuktighet på över 80 %), eftersom det kan orsaka fel på datorn.