VAIO Kullanım Kılavuzu

SSS

#### Dahili dijital pusula doğru yönü neden göstermiyor?

- Dahili dijital pusula manyetik yönü algılayarak çalışır. Dahili pusulanın sunduğu konum bilgilerine tam olarak güvenmeyin.
  Özellikle aşağıdaki konumlarda, dijital pusulanın doğruluğu, kolayca manyetik girişimden etkilenebilir ve düzgün çalışmayabilir.

- Demir çıtalar ya da takviyeli beton gibi demir malzemelerden yapılmış bir asansör ya da oda içinde

- Köprü ayağı ya da bir tren veya havalimanı terminali gibi takviyeli beton yapılar yanında

- Bir trenin ya da aracın içinde

- Zemindeki bir trafonun ya da yüksek gerilim hatlarının yanında

- Metal masa ya da metal mobilya gibi metal bir ürünün yanında

- Mıknatıs, mıknatıs tutucu ya da hoparlör gibi yüksek düzeyde manyetik parazit yayan bir malzeme yanında

- Dahili dijital pusulanın kalibre edilmesi yönü düzeltebilir. [Ayrıntılar]