Uživatelská příručka VAIO

Nejčastější dotazy

#### Proč neukazuje digitální kompas správný směr?

- Vestavěný digitální kompas pracuje na principu detekce směru magnetického pole. Nespoléhejte pouze na informace, které poskytuje vestavěný digitální kompas.
  Přesnost digitálního kompasu může být snadno ovlivněna magnetickým rušením a nemusí pracovat správně, zejména na následujících místech.

- ve výtahu nebo místnosti postavené z materiálů obsahujících železo, například železných nosníků nebo vyztuženého betonu,

- poblíž budov z vyztuženého betonu, například mostů nebo letištních či nádražních hal,

- poblíž nebo uvnitř vlaku nebo auta,

- poblíž transformátoru nebo vedení vysokého napětí,

- poblíž kovových výrobků, psacího stolu s kovovou konstrukcí nebo kovového nábytku,

- poblíž materiálu s vysokou úrovní magnetického rušení, například magnetu, magnetického držáku nebo reproduktorů.

- Směr je možné opravit kalibrací vestavěného digitálního kompasu. [Detaily]