VAIO-Benutzerhandbuch

Referenz

# Hinweise zu integrierten Sensoren

Bevor Sie integrierte Sensoren verwenden, lesen Sie zur ordnungsgemäßen Verwendung die folgenden Hinweise zu Vorsichtsmaßnahmen.

## Hinweise zum integrierten Beschleunigungsmesser

- Wenn Sie die Bildschirmorientierung ändern, ohne die aktuell ausgeführten Apps (beispielsweise eine App zur Videowiedergabe) zu schließen, gehen möglicherweise alle nicht gespeicherten Daten verloren.

- Sie können die Bildschirmorientierung nicht ändern, während Ihr VAIO-Computer mit einem externen Anzeigegerät verbunden ist. Wenn Sie den Computer mit einem externen Anzeigegerät verbinden, während Sie ihn im vertikalen Hochformat benutzen, wechselt die Bildschirmorientierung automatisch zum horizontalen Querformat.

- Bei aktiviertem Bildschirmschoner kann die Bildschirmdarstellung verzerrt erscheinen, wenn Sie die Bildschirmorientierung ändern.

- Einige Apps unterstützen das Hochformat nicht und funktionieren möglicherweise nicht, wenn Sie dieses Format verwenden. In diesem Fall empfiehlt es sich, den VAIO-Computer im Querformat zu benutzen.

## Hinweise zum integrierten digitalen Kompass

- Der integrierte digitale Kompass dient zur Bestimmung der Orientierung des Erdmagnetfelds. Sie sollten sich jedoch bei der Orientierung nicht allein auf die Informationen verlassen, die der integrierte digitale Kompass liefert.
  Die Genauigkeit des digitalen Kompasses kann leicht durch magnetische Störfelder beeinträchtigt werden, so dass der Kompass inbesondere an folgenden Standorten möglicherweise fehlerhaft arbeitet:

- Innerhalb von Aufzügen oder Räumen, die unter Verwendung von eisenhaltigen Materialien, zum Beispiel Eisenrahmen oder Stahlbeton, gebaut wurden

- In der Nähe von Stahlbetonbauten, beispielsweise einer Fußgängerbrücke, einer Flughafen- oder Bahnhofshalle

- In der Nähe oder innerhalb von Eisenbahnzügen oder Autos

- In der Nähe von Transformatorenstationen oder Hochspannungsleitungen

- In der Nähe von metallenen Produkten, beispielsweise eines Tisches mit einem Metallrahmen oder metallener Möbel

- In der Nähe von Materialien mit starkem eigenen Magnetfeld, beispielsweise einem Magneten, Magnethalter oder Lautsprecher

- Eine Anpassung des Neigungswinkels des LCD-Displays kann die Genauigkeit des integrierten digitalen Kompasses beeinträchtigen. Dies ist jedoch normal und kein Hinweis auf eine Funktionsstörung. In einem solchen Fall müssen Sie den digitalen Kompass kalibrieren. Wenn Sie mit einer App arbeiten, die den digitalen Kompass benutzt, halten Sie Abstand zu Materialien, die ein magnetisches Störfeld aufbauen, wie z. B. metallene Produkte oder Magneten, und verfahren Sie dann wie folgt:

- Platzieren Sie den VAIO-Computer auf einer flachen Unterlage, klappen Sie das LCD-Display nach oben, halten Sie den Computer mit beiden Händen und drehen Sie ihn dann einmal um 360° im Uhrzeigersinn.

- Platzieren Sie den VAIO-Computer auf einer flachen Unterlage, halten Sie den Computer mit beiden Händen und drehen Sie ihn dann einmal um 360° in Längsrichtrung.

- Platzieren Sie den VAIO-Computer auf einer flachen Unterlage, halten Sie den Computer mit beiden Händen und drehen Sie ihn dann einmal um 360° in Querrichtrung.

- Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie Ihren VAIO-Computer an einem Ort mit weniger starkem magnetischen Störfeld.