Guide de l'utilisateur VAIO

FAQ

#### Pourquoi la boussole numérique intégrée n'indique-t-elle pas la direction correcte ?

- La boussole numérique intégrée fonctionne par détection de la direction magnétique. Ne vous fiez pas uniquement aux informations de localisation données par la boussole numérique intégrée.
  Dans les endroits cités ci-dessous tout particulièrement, la précision de la boussole numérique peut être facilement affectée par les interférences magnétiques et elle peut ne pas fonctionner correctement.

- À l'intérieur d'un ascenseur ou d'une pièce comportant des matériaux ferreux, comme un cadre métallique ou du béton armé

- À proximité d'une structure en béton armé, comme une passerelle piétonne ou le hall d'un aéroport ou d'une gare.

- À proximité ou à l'intérieur d'un train ou d'une voiture

- À proximité d'un transformateur au sol ou de lignes à haute tension

- À proximité d'un objet métallique comme un bureau à cadre métallique ou de meubles métalliques

- À proximité d'un objet présentant une interférence magnétique élevée, comme un aimant, un support magnétique ou des haut-parleurs

- Le calibrage de la boussole numérique intégrée peut corriger la direction donnée. [Détails]