VAIO Kullanım Kılavuzu

SSS

#### Dahili dijital pusula neden doğru yönü göstermiyor?

- Dahili dijital pusula, manyetik bir yön algılayarak çalışır. Sadece dahili dijital pusulanın sağladığı yerel bilgilere güvenmeyin.
  Özellikle aşağıdaki konumlarda, dijital pusulanın doğruluğu manyetik parazitten kolaylıkla etkilenebilir ve doğru çalışmayabilir.

- Bir asansörde veya demir çerçeveler veya takviyeli beton gibi demir malzemelerden yapılmış bir odada

- Üst geçit veya havaalanı veya tren istasyonu gibi açık alanlar gibi takviyeli beton yapıların yakınında

- Trendeyken veya arabada veya bunların yakınında

- Zemindeki bir transformatörün veya yüksek gerilimli güç devrelerinin yakınında

- Metal çerçeveli masa veya metalik mobilyalar gibi metal bir ürünün yakınında

- Mıknatıs, mıknatıslı tutucu veya hoparlörler gibi yüksek düzeyde manyetik parazit olan bir malzemenin yakınında

- Dahili dijital pusulayı kalibre etmek yönü düzeltebilir. [Ayrıntılar]