VAIO Kullanım Kılavuzu

Referans

# Dahili Sensörler ile ilgili Notlar

Dahili sensörleri kullanmadan önce, doğru kullanım için aşağıdaki önlemleri okuyun.

## Dahili hızlanma ölçeri kullanma ile ilgili notlar

- Bilgisayar ekranının yönünü video oynatma uygulaması gibi çalışan uygulamaları kapatmadan değiştirirseniz, kaydedilmemiş tüm veriler kaybolabilir.

- VAIO bilgisayarınız harici bir ekrana bağlıyken, bilgisayar ekranının yönünü değiştiremezsiniz. Bilgisayarı dikey yönde kullanırken bilgisayarı harici bir ekrana bağlarsanız, bilgisayar ekranı otomatik olarak yatay yöne geçer.

- Ekran koruyucu etkinken bilgisayar ekranının yönünü değiştirirseniz, bilgisayar ekranı bozulabilir.

- Bazı uygulamalar dikey yönü desteklemez ve düzgün biçimde çalışmayabilir. Böyle bir durumda, VAIO bilgisayarınızı yatay yönde kullanın.

## Dahili dijital pusulayı kullanma ile ilgili notlar

- Dahili dijital pusula, manyetik bir yön algılayarak çalışır. Sadece dahili dijital pusulanın sağladığı yerel bilgilere güvenmeyin.
  Dijital pusulanın doğruluğu, manyetik parazitten kolaylıkla etkilenebilir ve özellikle aşağıdaki konumlarda düzgün biçimde çalışmayabilir:

- Bir asansörde veya demir çerçeveler veya takviyeli beton gibi demir malzemelerden yapılmış bir odada

- Üst geçit veya havaalanı veya tren istasyonu gibi açık alanlarla gibi takviyeli beton yapıların yakınında

- Trendeyken veya arabada veya bunların yakınında

- Zemindeki bir transformatörün veya yüksek gerilimli güç devrelerinin yakınında

- Metal çerçeveli masa veya metalik mobilyalar gibi metal bir ürünün yakınında

- Mıknatıs, mıknatıslı tutucu veya hoparlörler gibi yüksek düzeyde manyetik parazit olan bir malzemenin yakınında

- LCD ekranın açısını ayarlamak dahili dijital pusulanın doğruluğunu azaltabilir; ancak, bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez. Böyle bir durumda, dijital pusulayı kalibre etmeniz gerekir. Metal ürünler veya mıknatıslar gibi manyetik parazite neden olan malzemelerden uzağa taşıyın ve dijital pusulayı kullanan bir uygulama çalıştırırken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

- VAIO bilgisayarınızı düz bir yüzeye yerleştirin, bilgisayarı iki elinizle tutun ve LCD ekran yukarı bakacak şekilde saat yönünde 360 derece döndürün.

- VAIO bilgisayarınızı düz bir yüzeye yerleştirin, bilgisayarı iki elinizle tutun ve LCD ekran yukarı bir kere uzunlamasına 360 derece döndürün.

- VAIO bilgisayarınızı düz bir yüzeye yerleştirin, bilgisayarı iki elinizle tutun ve LCD ekran yukarı bir kere çaprazlamasına 360 derece döndürün.

- Sorun devam ederse, VAIO bilgisayarınızı daha az manyetik parazitin olduğu bir konumda kullanın.