VAIO Kullanım Kılavuzu

Görev

# Farenin AA Pilini Değiştirme

Pil gücü azaldığında, faredeki AA pili değiştirin.

1. Farenin güç düğmesini OFF olarak ayarlayın.

1. Fareyi ters çevirin. Kapağın ortasını tutun ve pil kapağını ok yönünde kaydırın.

1. Eski pili çıkarın ve yeni AA alkalin pili (ilk önce eksi (-) uç) takın ve kapağı kapatın.

1. Farenin güç düğmesini ON olarak ayarlayın.

Not

- Yeni bir AA alkalin yedek bil kullanın.

- Fareyi bir süreliğine kullanmayı düşünmüyorsanız, farenin güç düğmesini OFF olarak ayarlayın. Fareyi uzun bir süreliğine kullanmayı düşünmüyorsanız, AA pilini çıkarın.

- Pil gücü azaldığında, pili hemen değiştirin. Bitmiş pili farede tutmak pilin akmasına neden olabilir.

- Fare piyasada bulunan şarj edilebilir bir pille kullanılamayacağı için, şarj edilemeyen bir AA pil kullanın. Şarj edilebilir bir pil kullanıyorsanız, pilin arızaya neden olacak şekilde akmasına neden olabilir.

- Kuru hücre bir AA pili yeniden şarj etmeyin.

- Birlikte verilen güvenlik bilgileri kılavuzuna bakın.

İlgili Konu
Farenin Parçaları ve Kontrolleri
Farenin Kalan Pil Gücünü Kontrol Etme