Εγχειρίδιο χρήσης VAIO

Εργασία

# Σάρωση του δακτύλου σας
<Μοντέλα που διαθέτουν αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων>

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς να καταχωρίσετε και να σαρώσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για έλεγχο ταυτότητας χρήστη.

1. Τοποθετήστε την τελευταία άρθρωση του δακτύλου σας επίπεδα στο κέντρο του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων (1).

1. Σαρώστε το δάκτυλό σας κατακόρυφα κατά μήκος του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σημείωση

- Μην ανασηκώνετε το δάκτυλό σας από τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά τη σάρωση.

- Η εγγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων ενδέχεται να αποτύχει αν κινήσετε το δάκτυλό σας πολύ αργά ή πολύ γρήγορα.
  Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων χρειάζεται περίπου ένα δευτερόλεπτο για σάρωση του δακτυλικού σας αποτυπώματος.