VAIO naudotojo vadovas

Nuoroda

# Prievadų daugintuvo dalys ir valdikliai

Prie jūsų VAIO kompiuterio prijungus prievadų daugintuvą (nepridedama), galima naudoti daugelį periferinių įrenginių.
Tokius įrenginius, pvz., kintamosios srovės adapterį ir USB spausdintuvą, galite laikyti prijungtus prie prievadų daugintuvo, kad nereikėtų jų prijungti kiekvieną kartą naudojant.

1. DC IN indikatorius [Išsami informacija]

1. Diskų įrenginio indikatorius

Esant duomenų prieigai prie įtaisytojo saugojimo įrenginio indikatoriaus šviesos signalas yra įjungtas.
Neatjunkite savo VAIO kompiuterio nuo prievadų daugintuvo, kai indikatoriaus šviesos signalas yra įjungtas.

1. DC IN prievadas [Išsami informacija]

1. USB prievadai [Išsami informacija]

Šie USB prievadai atitinka USB 2.0 standartą.

1. LAN prievadai [Išsami informacija]

1. HDMI išvesties prievadas [Išsami informacija]

HDMI išvesties prievadas nepalaiko 3D išvesties.

1. Monitoriaus prievadas [Išsami informacija]

1. Saugos lizdas

### HDMI išvesties prievado ir monitoriaus prievado apribojimai

- Prievadų daugintuve vienu metu naudoti HDMI išvesties prievado ir monitoriaus prievado negalima.

- Vienu metu naudoti HDMI išvesties prievado prievadų daugintuve ir jūsų VAIO kompiuteryje negalima.

- Vienu metu naudoti monitoriaus prievado prievadų daugintuve ir HDMI prievado jūsų VAIO kompiuteryje negalima.

Susijusi tema
Prievadų daugintuvo prijungimas/atjungimas