Priručnik za VAIO

Referenca

# Prije korištenje bežične veze WAN
<kod modela opremljenih bežičnom vezom WAN>

Mreža širokog područja (eng. Wide Area Network (WAN)) je širokopojasna komunikacija koji omogućuje povezivanje mreža lokalnih računala na udaljenim lokacijama i često je dostupna s funkcijama komunikacija davatelja usluga, poput mobilnih operatora.
Korištenje bežične veze WAN (WWAN) omogućuje vašem VAIO računalu da se poveže na Internet preko bežične mreže gdje postoji pokrivenost mobilnog uređaja.
Ovisno o davatelju usluga kojeg koristite, možda za korištenje funkcija bežične WAN bude potrebno da umetnete SIM karticu u nosač SIM kartice ili utor na računalu. Vaša SIM kartica nalazi se unutar osnovne ploče, veličine kreditne kartice.
Napomena

- Bežična veza WAN možda ne bude dostupna u nekim zemljama ili regijama.

Savjet

- Ovisno o zemlji i modelu, možda primite ponudu od VAIO odabranog davatelja usluga. U tom slučaju SIM kartica davatelja usluga je unutar SIM paketa u kartonskoj kutiji ili je već umetnuta u držač za SIM karticu ili utor. Ako uz vaše VAIO računalo nije isporučena SIM kartica, možete je kupiti od željenog davatelja usluge.

## Za umetanje SIM kartice

1. Prije čišćenja isključite VAIO računalo.

1. Otvorite poklopac SIM kartice na donjem dijelu VAIO računala.

1. Pomaknite držač SIM kartice (1) u smjeru strelice i otvorite držač.

1. Uklonite SIM karticu tako da je gurnete iz osnovne ploče.

1. Umetnite SIM karticu u držač SIM kartice s tikanom pločicom okrenutom prema gore.

1. Zatvorite držač SIM kartice i pomaknite držač u smjeru strelice.

1. Zatvorite poklopac SIM kartice.

Napomena

- Ne dodirujte tiskanu pločicu na SIM kartici.

- Čvrsto držite svoje VAIO računalo prije umetanja ili uklanjanja SIM kartice.

- Nemojte oštetiti SIM karticu ni na koji način, savijanjem ili primjenjujući pritisak na karticu.

Povezane teme
Pokretanje komunikacije bežičnom vezom WAN<kod modela opremljenih bežičnom vezom WAN>
Prekidanje komunikacije bežičnom vezom WAN<kod modela opremljenih bežičnom vezom WAN>