VAIO naudotojo vadovas

Nuoroda

# Palaikomi diskai
<Modeliai su optinių diskų įrenginiu>

Čia aprašomi laikmenų, kurias galima atkurti/įrašyti VAIO kompiuteriu, tipai.
Atsižvelgiant į įsigytą modelį, įrengtas optinių diskų įrenginys gali skirtis. Prieš naudodami patikrinkite specifikacijas.

## Modeliai su „DVD SuperMulti“ įrenginiu

Optinių diskų įrenginys palaiko toliau išvardytų laikmenų atkūrimą ir/arba įrašymą.

### Atkūrimas ir įrašymas

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvigubojo sluoksnio)

- DVD-R DL (dvigubojo sluoksnio)

- DVD-RAM *2*3

### Tik atkūrimas

- CD-ROM

- DVD-ROM

## „Blu-ray Disc(TM)“ įrenginys su „DVD SuperMulti“ turinčiais modeliais

Optinių diskų įrenginys palaiko toliau išvardytų laikmenų atkūrimą ir/arba įrašymą.

### Atkūrimas ir įrašymas

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvigubojo sluoksnio)

- DVD-R DL (dvigubojo sluoksnio)

- DVD-RAM *2*3

- BD-R/RE *4*5*6

### Tik atkūrimas

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

## „Blu-ray Disc(TM)“ ROM įrenginys su „DVD SuperMulti“ turinčiais modeliais

Optinių diskų įrenginys palaiko toliau išvardytų laikmenų atkūrimą ir/arba įrašymą.

### Atkūrimas ir įrašymas

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvigubojo sluoksnio)

- DVD-R DL (dvigubojo sluoksnio)

- DVD-RAM *2*3

### Tik atkūrimas

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

*1 Duomenis įrašyti į „Ultra Speed“ CD-RW laikmenas nėra palaikoma.
*2 Optinių diskų įrenginys nepalaiko DVD-RAM kasečių. Naudokite neturinčius kasečių diskus ar diskus su nuimama kasete.
*3 Duomenis įrašyti į vienpuses DVD-RAM laikmenas (2,6 GB), suderinamas su DVD-RAM 1.0 versija, nėra palaikoma.
DVD-RAM versijos 2.2/12X-SPEED DVD-RAM redakcijos 5.0 laikmenos yra nepalaikomos.
*4 BD-RE disko laikmena 1.0 versijos formatu ir „Blu-ray“ disko laikmena su kasete nepalaikomos.
*5 Duomenis įrašyti į BR-R Part1 versijų 1.1/1.2/1.3 laikmenas (viensluoksnės laikmenos 25 GB talpos, dvisluoksnės laikmenos 50 GB talpos) ir BD-RE Part1 versijos 2.1 laikmeną (viensluoksnės laikmenos 25 GB talpos, dvisluoksnės laikmenos 50 GB talpos) nėra palaikoma.
*6 BDXL(TM) laikmenos nepalaikomos.
Pastaba

- Jūsų optinių diskų įrenginys gali nepalaikyti kai kurių laikmenų įrašymo ar atkūrimo.

- Jūsų optinių diskų įrenginys nepalaiko 8 cm diskų nuskaitymo/įrašymo bei 8 cm diskų adapterio.

- Jūsų optinių diskų įrenginys palaiko tik apvalius diskus. Nenaudokite kitokios formos diskų (žvaigždės, širdelės, kortelės ir t.t.) ar pažeistų diskų, nes galite sugadinti VAIO kompiuterį.

- „DVD-Video“ formato duomenys gali būti įrašomi į DVD+R (viensluoksnes ar dvisluoksnes), DVD+RW / DVD-R (viensluoksnes ar dvisluoksnes) ir DVD-RW laikmenas. „DVD-Video“ įrašo formato duomenys gali būti įrašomi į DVD-R (viensluoksnes ar dvisluoksnes), DVD-RW ir DVD-RAM laikmenas. Įrašomos laikmenos skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą įrašymo programą. Jei reikia daugiau informacijos, vadovaukitės į programą įtrauktu žinyno failu.

- Rekomenduojama naudoti „Sony“ prekių ženklo laikmenas: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R ar BD-RE.

- Negalite įrašyti duomenų į DVD-RW laikmenas (6x), jei jūsų optinių diskų įrenginys nepalaiko DVD-RW laikmenų įrašymo 6x greičiu.

- Negalite įrašyti duomenų į DVD+RW laikmenas (8x), jei jūsų optinių diskų įrenginys nepalaiko DVD+RW laikmenų įrašymo 8x greičiu.

- Jūsų VAIO kompiuteris sukurtas atkurti diskus, atitinkančius kompaktinio disko (CD) standartą. „DualDiscs“ ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti autorių teisių apsaugos technologijomis, neatitinka CD standarto. Todėl tokie diskai gali būti nesuderinami su jūsų kompiuteriu.

- Kai perkate iš anksto įrašytus ar tuščius diskus, norėdami juos naudoti su VAIO kompiuteriu, būtinai atidžiai perskaitykite ant disko pakuotės esančius įspėjimus, kad patikrintumėte, jog galima ir atkurti, ir įrašyti jūsų kompiuterio optinių diskų įrenginiu. „Sony“ NEGARANTUOJA, kad VAIO optinių diskų įrenginiai derės su diskais, neatitinkančiais oficialaus CD, DVD ar „Blu-ray Disc“ standarto. NAUDODAMI NESUDERINAMUS DISKUS GALITE RIMTAI SUGADINTI VAIO KOMPIUTERĮ ARBA SUTRIKDYTI PROGRAMAS, TAD SISTEMA GALI UŽSTRIGTI.
  Norėdami sužinoti apie diskų formatus, susisiekite su iš anksto įrašyto disko leidėju ar įrašomojo disko gamintoju.

- Jūsų VAIO kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto, kad galėtų atkurti DVD-RW, DVD-RAM DVD-R (viensluoksnes ar dvisluoksnes) laikmenas, suderinamas su įrašomųjų laikmenų turinio apsaugos (angl. „Content Protection for Recordable Media“, CPRM) standartu.

- Kad būtų galima įrašyti, redaguoti ar atkurti autorių teisėmis apsaugotą turinį, „Blu-ray“ disko laikmenoms naudojama išplėstinės prieigos prie turinio sistemos (angl. „Advanced Access Content System“, AACS) technologija. Norėdami nepertraukiamai naudotis „Blu-ray“ diskų laikmena, turite atnaujinti AACS raktą.

- AACS raktą atnaujinti galite internetu. Sekite pranešimo, vaizduojamo naudojamoje įrašymo, redagavimo ar atkūrimo programoje, nurodymus. Neatnaujinus AACS rakto gali būti, jog negalėsite įrašyti, redaguoti ar atkurti autorių teisių apsaugoto turinio.
  Norėdami įrašyti, redaguoti ar atkurti turinį, neturintį autorių teisių apsaugos, AACS rakto galite neatnaujinti. Norėdami naudoti „Blu-ray“ diską kartu su įrašymo ar atkūrimo programa, įdiegta į VAIO kompiuterį, įsigytą AACS raktą galite atnaujinti penkerius metus. Vėliau apie atnaujinimą informuosime palaikymo svetainėje.

- Kai kuriam DVD ir BD-ROM diskų laikmenų turiniui reikalingi regioniniai parametrai. Jeigu optinių diskų įrenginio regioninis parametras nesutampa su disko regiono kodu, atkurti neįmanoma.

- Jeigu jūsų išorinis ekranas suderinamas su didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“, HDCP) standartu, „Blu-ray“ diskų laikmenose esančio autorių teisių apsaugoto turinio HDMI ryšiu atkurti ar peržiūrėti negalėsite.

- Kai kurių „Blu-ray“ diskų turinys vaizdo išvestį gali apriboti iki standartinės raiškos arba uždrausti analoginę vaizdo išvestį.

Susijusi tema
Apie regionų kodus<Modeliai su optinių diskų įrenginiu>