VAIO lietotāja rokasgrāmata

Uzdevums

# Portu replikatora pievienošana/atvienošana

Jūs varat pievienot VAIO datoram portu replikatoru (nav iekļauts komplektācijā).

## Lai pievienotu portu replikatoru

1. Izslēdziet VAIO datoru un visas perifērijas ierīces, kas pieslēgtas datoram, un atvienojiet ierīces no datora.

Padoms

- Atvienojiet maiņstrāvas adapteri un kabeli, kas pieslēgts VAIO datora monitora portam un HDMI izvades portam. Jūs nevarat pievienot VAIO datoram portu replikatoru, ja šie kabeļi ir pievienoti.

1. Pievienojiet portu replikatoru maiņstrāvas barošanas avotam.

Pievienojiet vienu barošanas vada (1) galu maiņstrāvas adapterim (2), bet otru galu maiņstrāvas kontaktligzdai (3).
Un pēc tam pievienojiet maiņstrāvas adaptera vadu portu replikatora DC IN port (4).
Iedegas DC IN indikators.

1. Atvienojiet portu replikatora savienotāja vāku VAIO datora apakšā.

Piezīme

- Portu replikatora vāku var būt grūti noņemt. Uzmanieties, lai nebojātu VAIO datoru vai vāku, pieliekot pārāk lielu spiedienu, kad noņemat vāku. Noteikti saglabājiet noņemto vāku vēlākai lietošanai.

1. Salāgojiet VAIO datora aizmugurējos apakšējo stūrus ar portu replikatora vadotnēm.

Padoms

- Ja VAIO datoram ir pievienots paplašinājuma akumulators (nav iekļauts komplektācijā):
  Virziet mēlīti bultiņas (1) virzienā, lai paceltu portu replikatora savienotāju (2). Kad pievienojat portu replikatoru, pārliecinieties, ka mēlīte ir pārbīdīta līdz galam.

- Ja VAIO datoram nav pievienots paplašinājuma akumulators:
  Pievienojot datoru, kamēr savienotājs ir paceltā stāvoklī, var bojāt savienotājus. Noteikti pārbīdiet mēlīti bultiņai pretējā virzienā, lai nolaistu savienotāju.

1. Maigi nolaidiet VAIO datoru un uzspiediet vietā, kas norādīta ar bultiņām, līdz dators ar klikšķi nofiksējas.

Nespiediet VAIO datoru pret portu replikatoru ar spēku un nepielieciet datoram spēku, jo tas var izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus gan datoram, gan portu replikatoram.
Piezīme

- Noteikti izmantojiet maiņstrāvas adapteri, lai pieslēgtu portu replikatoru maiņstrāvas barošanas avotam.

- Noteikti izslēdziet VAIO datoru, pirms pievienot datoru portu replikatoram.

- Nekustiniet VAIO datoru, kamēr tas ir pievienots portu replikatoram, jo portu replikators tādā veidā var atvienoties, kas var izraisīt traumas vai bojājumus portu replikatoram un datoram.

## Lai dublētu VAIO datoru

Jūs varat dublēt datus portu replikatora iebūvētajā atmiņas ierīcē.
Lai dublētu savus datus, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, kas parādās, kad VAIO dators tiek pievienots portu replikatoram. Izvēlieties portu replikatora iebūvēto atmiņas ierīci, kad parādās uzvedne izvēlēties vietu, kur saglabāt dublēšanas datus.
Padoms

- Jums būs jāpabeidz sākotnējā iestatīšana, kad pirmo reizi dublējat datus portu replikatorā. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai veiktu sākotnējo iestatīšanu.

Piezīme

- Neatvienojiet VAIO datoru no portu replikatora dublēšanas laikā.

- Ja logā Iestatīt dublēšanu (Set up backup) iestatāt dublēšanas grafiku, dati tiks dublēti automātiski. Ja atvienojat VAIO datoru no portu replikatora plānotās dublēšanas laikā, dati var tikt bojāti. Lai izvairītos no datu bojājumiem, kas radušies, atvienojot portu replikatoru, kad netiek ievērotā fonā notiekošā dublēšana, mainiet vai atceliet dublēšanas grafiku.

## Lai atvienotu portu replikatoru

1. Atslēdziet VAIO datoru un visas perifērijas ierīces.

1. Noceliet VAIO datoru no portu replikatora.

1. Uzlieciet portu replikatora savienotāja vāku VAIO datora apakšā.

Piezīme

- Lai izvairītos no nesaglabātu datu zaudēšanas, noteikti izslēdziet VAIO datoru, pirms atvienot datoru no portu replikatora.

Saistītās tēmas
Portu replikatora daļas un vadīklas