VAIO naudotojo vadovas

Užduotis

# Akumuliatoriaus įdėjimas/išėmimas

į VAIO kompiuterio apačioje esantį akumuliatoriaus skyrių įdėkite akumuliatorių.
Būtinai įdėkite akumuliatorių prieš naudodamiesi kompiuteriu.
Nenaudokite kompiuterio neįdėję akumuliatoriaus: kompiuteris gali sugesti.

## Kaip įdėti akumuliatorių

1. Išjunkite VAIO kompiuterį, atjunkite maitinimo kabelį ir visus jungiančiuosius kabelius bei uždarykite LCD ekrano dangtį.

1. Apverskite VAIO kompiuterį ir nuimkite apatinį dangtelį.

Atsukite du varžtus (1) kryžminiu atsuktuvu, tada dangtelį nutempkite (2) rodyklės kryptimi.
Pastaba

- Naudokite tokio paties kaip ir varžtų dydžio atsuktuvą (pvz., tikslų atsuktuvą).

- Neišimkite ar neatsukite varžtų, kurių nenurodoma atsukti, nes taip galite sugadinti VAIO kompiuterį.

- Būkite atsargūs ir neleiskite atsuktiems varžtams pro akumuliatoriaus skyriaus angas įkristi į VAIO kompiuterį.

- Saugokitės, kad nepaliestumėte laidų ir iškyšų akumuliatoriaus skyriuje ir aplink jį.

1. Įstumkite akumuliatorių į jo skyrių rodyklės kryptimi.

1. Įstumkite akumuliatorių žemyn į jo skyrių.

Akumuliatorius skyriuje užsifiksuos spragtelėdamas.

1. Pakeiskite apatinį dangtelį.

Stumkite dangtelį (1) rodyklės kryptimi, kad visi dangtelio fiksatoriai atsidurtų savo padėtyse, tada pakeiskite ir užveržkite du varžtus (2).

## Kaip išimti akumuliatorių

1. Išjunkite VAIO kompiuterį, atjunkite maitinimo kabelį ir visus jungiančiuosius kabelius bei uždarykite LCD ekrano dangtį.

1. Atlikite 2 Kaip įdėti bateriją veiksmą.

1. Išimkite akumuliatorių.

Traukite akumuliatoriaus skyriaus fiksatorių (1) rodyklės kryptimi, ir, laikydami fiksatorių, (2) rodyklės kryptimi pakelkite akumuliatorių.
Nustumkite akumuliatorių nuo skyriaus (3) rodyklės kryptimi.
Patarimas

- Jei VAIO kompiuteris neatpažįsta akumuliatoriaus, plonu tiesiu daiktu (pvz., sąvaržėle) nuspauskite ir laikykite nuspaudę kompiuterio apačioje esantį akumuliatoriaus išjungimo mygtuką maždaug tris sekundes. Jeigu tai problemos neišsprendė, akumuliatorių išimkite ir vėl įdėkite.
  Jeigu padidintos talpos akumuliatorius (nepridedama) prijungtas prie kompiuterio, ištraukite jį. Jei tai problemos neišsprendė, nuspauskite ir laikykite nuspaudę akumuliatoriaus išjungimo mygtuką maždaug tris sekundes. Jeigu problema išlieka, išimkite akumuliatorių ir vėl įdėkite.

Pastaba

- Jei išimsite akumuliatorių, kai VAIO kompiuteris įjungtas arba veikia miego režimu bei neprijungtas prie kintamosios srovės adapterio, prarasite visus neįrašytus duomenis.
  Prieš išimdami akumuliatorių, būtinai išjunkite kompiuterį.

Susijusi tema
Baterijos įkrovimas
Pastabos apie baterijos naudojimą
VAIO kompiuterio išjungimas