VAIO-bruksanvisning

Referens

# Anteckningar om inbyggda sensorer

Läs följande information innan du använder ett inbyggda sensorer.

## Anteckningar om hur du använder den inbyggda accelerometern

- Om du ändrar datorskärmens orientering utan att stänga appar som körs, exempelvis en app för videouppspelning, kan alla osparade data förloras.

- Datorskärmen kan bli förvrängd om du ändrar datorskärmens riktning medan skärmsläckarfunktionen är aktiverad.

- Vissa appar stöder inte stående riktning och kanske inte fungerar på rätt sätt. I det här fallet använder du VAIO-datorn i liggande riktning.

## Anteckningar om att använda den inbyggda digitala kompassen

- Den inbyggda digitala kompassen fungerar genom att avkänna en magnetisk riktning. Sätt inte all din tillit till den platsinformation som den inbyggda digitala kompassen tillhandahåller.
  Riktigheten för den digitala kompassen kan enkelt påverkas av den magnetiska störningen och fungerar kanske inte på rätt sätt, i synnerhet på följande platser:

- I en hiss eller ett rum byggt med järnmaterial, exempelvis järnstommar eller armerad betong

- Nära ett byggnadsverk av armerad betong, exempelvis en gångbro eller en centralhall på en flygplats eller tågstation

- Nära eller inuti ett tåg eller en bil

- Nära en transformator eller kraftledningar

- Nära metallprodukt exempelvis skrivbord eller möbler av metall

- Nära material med hög nivå av magnetisk störning exempelvis en magnet, magnethållare eller högtalare

- Justering av LCD-skärmens vinkel kan minska riktigheten av den inbyggda digitala kompassen. Det här är dock normalt och indikerar inte något tekniskt fel. I ett sådant fall måste du kalibrera den digitala kompassen. Flytta bort från material som leder till magnetisk störning, exempelvis metallprodukter eller magneter, och utför följande åtgärder när det körs en app som använder den digitala kompassen.

- Placera VAIO-datorn på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader medurs en gång med LCD-skärmen upp.

- Placera VAIO-datorn på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader längsgående en gång.

- Placera VAIO-datorn på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader tvärgående en gång.

- Om problemet kvarstår, använd VAIO-datorn på en plats med mindre magnetisk störning.