VAIO-bruksanvisning

Uppgift

# Använda strömsparläget

I strömsparläget stängs alla onödiga enheter på VAIO-datorn av, medan några enheter fortfarande är aktiva för att datorns status och data som du arbetar med ska kunna bevaras. Strömsparläget är praktiskt när du till exempel tar en kort rast.
Med standardinställningen för strömsparläget är Rapid Wake aktiverat och datorns tillstånd sparas på den inbyggda lagringsenheten.

## Så här aktiverar du strömsparläge

1. Öppna snabbknapparna [Mer information] och välj snabbknappen Inställningar (Settings).

1. Välj Av/vila (Power) och Strömsparläge (Sleep).

Strömindikatorlampan stängs av när VAIO-datorn övergår i strömsparläge.
Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter ungefär 30 sekunders inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

- Tryck på (Av/vila (Power))-knappen (med standardinställningen).
  Observera att om du håller (Av/vila (Power))-knappen nedtryckt i mer än fyra sekunder stängs VAIO-datorn automatiskt av. Alla data som inte har sparats raderas.

## Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på (Av/vila (Power))-knappen.

OBS!

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kanske inte datorn kan försättas i viloläge.
  Om det här inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.
  När datorn körs på batteri bör du spara data ofta.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att strömindikatorlampan är släckt för att undvika vibrationer i en arbetande hårddisk.

Tips

- VAIO-datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in (Av/vila (Power))-knappen i mer än fyra sekunder. Alla data som inte har sparats raderas.

Relaterade avsnitt
Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla
Att tänka på när du använder strömsparläget
Förlänga batteriets livslängd
Ändra Rapid Wake-inställningarna (strömsparläge)