VAIO-bruksanvisning

Uppgift

# Byta ut AA-batteriet i tangentbordet

Byt ut AA-batteriet i tangentbordet när batteriet börjar ta slut.

1. Ställ strömbrytaren för tangentbordet till OFF.

1. Vänd tangentbordet och tryck sedan på mitten av locket i den riktning som visas i nedanstående illustration.

1. Ta ut det gamla batteriet och sätt i ett nytt alkaliskt AA-batteri (minus-änden (-) först), stäng sedan locket.

1. Ställ strömbrytaren för tangentbordet till ON.

OBS!

- Använd ett nytt alkaliskt AA-batteri som ersättning.

- Om du inte avser att använda tangentbordet på ett tag, ställ in strömbrytaren för tangentbordet till OFF. Om du inte avser att använda tangentbordet under en längre tidsperiod, ta ut AA-batteriet.

- När batteriet börjar ta slut, byt genast ut mot ett nytt AA-batteri. Om du behåller ett tömt batteri i tangentbordet kan det orsaka batteriläckage.

- Eftersom det inte går att använda tangentbordet med ett kommersiellt tillgängligt laddningsbart batteri, ska du använda ett AA-batteri som inte går att ladda. Om du använder ett laddningsbart batteri kan det uppstå batteriläckage vilket leder till ett tekniskt fel.

- Ladda inte ett torrcellsbatteri av typ AA.

- Hänvisa till medföljande handbok med säkerhetsinformation.

Relaterade avsnitt
Delar och kontroller på tangentbordet
Kontrollera resterande batteriström för tangentbordet