VAIO Gebruikershandleiding

Taak

# De batterijset plaatsen/verwijderen

Installeer de batterijset in het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

## De batterijset plaatsen

1. Zet u VAIO-computer uit en trek de stroomkabel en alle verbindingskabels los.

1. Leg uw VAIO-computer voorzichtig op een zachte doek, enz. met het LCD-scherm naar beneden gericht.

1. Trek de standaard omhoog.

1. Trek de bovenkant van het paneel (1) aan de achterkant omhoog en verwijder het (2).

1. Schuif de batterij LOCK schakelaar (1) in de ontgrendelde stand.

1. Schuif de batterijset diagonaal in het batterijcompartiment totdat het uitsteeksel (1) aan elke kant van het batterijcompartiment in de gleuf (2) past aan elke kant van de batterijset.

1. Keer de batterijset in de richting van de pijl en druk de batterijset in het compartiment totdat u een klikgeluid hoort.

1. Schuif de batterij LOCK schakelaar in de stand LOCK om de batterijset in uw VAIO-computer vast te zetten.

1. Hang het paneel aan de achterkant aan de haak (1) en sluit het paneel (2) daarna.

## De batterijset verwijderen

1. Voer de stappen 1 t/m 4 uit in Plaatsen van de batterijset.

1. Schuif de batterij LOCK schakelaar in de ontgrendelde stand.

1. Schuif de batterij RELEASE pal (1) en houd deze vast, plaats uw vingertop onder de lus (2) op de batterijset, en til de batterijset terug in de richting van de pijl.

1. Schuif de batterijset weg van uw VAIO-computer.

1. Voer stap 9 uit in Plaatsen van de batterijset.

Opmerking

- U verliest alle niet-opgeslagen gegevens als u de batterijset verwijdert terwijl uw VAIO-computer is ingeschakeld of als de slaapstand is geactiveerd en de computer niet is aangesloten op de netadapter.
  Zorg dat de computer is uitgeschakeld voordat u de batterijset verwijdert.

Verwant onderwerp
De batterijset opladen
Opmerkingen over het gebruik van de batterijset
Uw VAIO-computer uitschakelen