Guía del usuario de VAIO

Referencia

# Notas sobre los sensores incorporados

Antes de utilizar los sensores incorporados, lea las precauciones siguientes para utilizarlo correctamente.

## Notas sobre el uso del acelerómetro incorporado

- Si cambia la orientación de la pantalla del ordenador sin cerrar las aplicaciones, como una aplicación de reproducción de vídeo, todos los datos no guardados se perderán.

- La pantalla del ordenador puede distorsionarse si cambia su orientación mientras está activado el salvapantallas.

- Algunas aplicaciones no admiten la orientación vertical y es posible que no funcionen correctamente. En este caso, utilice le ordenador VAIO con la orientación horizontal.

## Notas sobre el uso de la brújula digital incorporada

- La brújula digital incorporada funciona detectando una dirección magnética. No confíe únicamente en la información que facilita la brújula digital incorporada.
  La precisión de ésta puede fácilmente verse afectada por interferencias magnéticas y es posible que no funcione correctamente, particularmente en las siguientes ubicaciones:

- Dentro de un ascensor o en una habitación construida con materiales ferrosos, como estructuras de hierro u hormigón reforzado

- Cerca de una estructura de hormigón reforzado, como un puente peatonal o un aeropuerto o estación de tren

- Cerca o dentro de un tren o un coche

- Cerca de un transformador en el suelo o líneas de alto voltaje

- Cerca de un producto metálico, como un bastidor de metal o mobiliario metálico

- Cerca de un material que tiene un alto nivel de interferencia magnética, como un imán, un soporte magnético o altavoces

- Ajustar el ángulo de la pantalla LCD puede reducir la precisión de la brújula digital incorporada; sin embargo, esto es normal y no indica ningún funcionamiento incorrecto. En este caso, será necesario calibrar la brújula. Aléjese de materiales que puedan provocar interferencias magnéticas, como productos metálicos o imanes, y lleve a cabo las siguientes operaciones mientras las aplicaciones utilizan la brújula digital.

- Coloque el ordenador VAIO sobre una superficie plana, sujételo con las dos manos y gírelo 360 grados hacia la derecha cuando la pantalla LCD esté levantada.

- Coloque el ordenador VAIO sobre una superficie plana, sujételo con las dos manos y gírelo 360 grados longitudinalmente una vez.

- Coloque el ordenador VAIO sobre una superficie plana, sujételo con las dos manos y gírelo 360 grados transversalmente una vez.

- Si el problema persiste, use el ordenador VAIO en una ubicación con menos interferencias magnéticas.