VAIO-käyttöopas

Viite

# Huomautuksia sisäisistä sensoreista

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen sisäisten sensorien käyttämistä.

## Huomautuksia sisäisen kiihtyvyysanturin käytöstä

- Jos muutat tietokoneen näytön suuntaa sulkematta käynnissä olevia sovelluksia, kuten videontoistosovellusta, kaikki tallentamattomat tiedot voidaan menettää.

- Tietokoneen näyttö saattaa vääristyä, jos muutat tietokoneen näytön suuntaa näytönsäästäjän ollessa käytössä.

- Jotkut sovellukset eivät tue pystysuuntaa eivätkä toimi kunnolla. Käytä tällöin VAIO-tietokonetta vaakasuunnassa.

## Huomautuksia sisäisen digitaalisen kompassin käytöstä

- Sisäinen digitaalinen kompassi toimii tunnistamalla magneettisen suunnan. Älä luota ainoastaan sisäisen digitaalisen kompassin antamiin sijaintitietoihin.
  Magneettiset häiriöt voivat helposti vaikuttaa digitaalisen kompassin tarkkuuteen, jolloin se ei toimi kunnolla, erityisesti seuraavissa paikoissa:

- Hississä tai raudasta valmistetussa huoneessa, kuten jossa on rautakehykset tai teräsbetonia

- Lähellä teräsbetonirakennetta, kuten jalankulkusiltaa tai lentokentän tai juna-aseman käytävää

- Junan tai auton lähellä tai niiden sisällä

- Lähellä muuntajaa tai korkeajännitelinjoja

- Lähellä metallituotteita, kuten metallikehyksistä pöytää tai metallihuonekaluja

- Lähellä materiaalia, joka aiheuttaa paljon magneettisia häiriöitä, kuten magneetti, magneettinen teline tai kaiuttimet

- Nestekidenäytön kulman säätäminen voi heikentään sisäisen digitaalisen kompassin tarkkuutta; tämä on normaalia, eikä ole merkki viasta. Tällöin digitaalinen kompassi on kalibroitava. Siirry kauemmas magneettisia häiriöitä aiheuttavista materiaaleista, kuten metallituotteista ja magneeteista, ja suorita seuraavat toiminnot käyttäessäsi sovellusta, joka hyödyntää digitaalista kompassia.

- Aseta VAIO-tietokone tasapinnalle, pitele tietokonetta molemmin käsin ja käännä sitä 360 astetta myötäpäivään kerran nestekidenäyttö ylhäällä.

- Aseta VAIO-tietokone tasapinnalle, pitele tietokonetta molemmin käsin ja käännä sitä 360 astetta pituussuunnassa kerran.

- Aseta VAIO-tietokone tasapinnalle, pitele tietokonetta molemmin käsin ja käännä sitä 360 astetta ristikkäissuunnassa kerran.

- Jos ongelma jatkuu, käytä VAIO-tietokonetta paikassa, jossa on vähemmän magneettista häirintää.