# Руководство пользователя

# Персональный компьютер Серия ESVE14A3

Печать

## Изменение настроек Rapid Wake (Быстрое пробуждение OC) (спящий режим)

Изменить настройки Rapid Wake (Быстрое пробуждение OC) можно, открыв Центр управления VAIO (VAIO Control Center).

Режим Rapid Wake (Быстрое пробуждение OC) включен по умолчанию. Эта функция позволяет оставить компьютер VAIO в спящем режиме без риска потери данных: компьютер переходит в спящий режим только после того, как все рабочие данные сохранены на встроенном запоминающем устройстве.

Модели, поддерживающие технологию Rapid Wake + ECO (Быстрое пробуждение OC и экологичность), при переходе в спящий режим могут расходовать еще меньше энергии.

1. Запустите Центр управления VAIO (VAIO Control Center) и выберите Оборудование (Hardware). (Подробную информацию о том, как запустить Центр управления VAIO (VAIO Control Center), см. в разделе Поиск/запуск Приложения (Apps), Параметры (Settings) или Файлы (Files).)
2. Включите или отключите соответствующий параметр в Rapid Wake (Быстрое пробуждение OC).

#### Примечание

- Если функция Rapid Wake (Быстрое пробуждение OC) отключена, рабочие данные не сохраняются на встроенном запоминающем устройстве при переходе компьютера в спящий режим. Поэтому если компьютер, находящийся в спящем режиме, будет отключен (например, разрядится аккумулятор или компьютер будет отключен от сети электропитания), рабочие данные будут утеряны и их невозможно будет восстановить. Чтобы избежать утраты данных, сохраняйте их перед переходом компьютера в спящий режим. Если функция Rapid Wake (Быстрое пробуждение OC) отключена и компьютер находится в спящем режиме, индикатор питания медленно мигает оранжевым светом. Когда разряжается аккумулятор, индикаторы зарядки и питания мигают одновременно.

  При использовании режима гибернации необходимо отключить функцию Rapid Wake (Быстрое пробуждение OC).

В начало страницы

### См. также

- Использование спящего режима
- Замечания о спящем режиме

В начало страницы