# Guida dell'utente

# Personal computer Serie ESVE14A3

Stampa

## Inserimento/rimozione di un disco (modelli dotati di unità disco ottico)

Inserire/rimuovere un disco nel/dal computer VAIO acceso.

1. Premere il pulsante di espulsione dell'unità.

   Il vassoio dell'unità scorre verso l'esterno.

2. Inserire/rimuovere un disco nel/dal computer VAIO.

   All'inserimento di un disco:

   Afferrare la parte inferiore del vassoio dell'unità con una mano, inserire un disco al centro del vassoio dell'unità e spingerlo con cautela verso il basso finché non scatta in posizione. Se il disco non è correttamente inserito quando si chiude il vassoio dell'unità, potrebbe non essere possibile aprire nuovamente l'unità.

   Collocare il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.

3. Chiudere il vassoio dell'unità con una leggera pressione.

#### Nota

- Non esercitare pressione sul vassoio dell'unità durante l'inserimento di un disco.

#### Suggerimento

- Il pulsante di espulsione dell'unità è collocato sulla parte anteriore del computer VAIO. Vedere Parti e controlli sul lato anteriore per l'esatta posizione.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Dischi supportati (modelli dotati di unità disco ottico)
- Informazioni sui codici regionali (modelli dotati di unità disco ottico)

Vai all'inizio della pagina