# Käyttöopas

# Henkilökohtainen tietokone E-sarjaSVE14A3

Tulosta

## Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistöllä ei voi kirjoittaa tiettyjä merkkejä?

- Tarkista, palaako Num lock -merkkivalo.

  Jos merkkivalo palaa, voit kirjoittaa näppäimillä niihin merkittyjä numeroita.

  Jos merkkivalo ei pala, voit kirjoittaa näppäimiin merkittyjä kirjaimia ja merkkejä.

  Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun painat Num Lk -näppäintä tai näppäinyhdistelmää Fn+Num Lk. Voit tarkistaa niiden sijainnin kohdasta Etuosan osat ja hallintapainikkeet.

- Tarkista, palaako Caps Lock -merkkivalo.

  Jos merkkivalo palaa, merkit kirjoitetaan isolla, kun painat näppäimiä (tai pienellä, jos pidät myös Shift-näppäintä painettuna).

  Jos merkkivalo ei pala, merkit kirjoitetaan pienellä (tai isolla, jos pidät myös Shift-näppäintä painettuna).

  Merkkivalon voi sytyttää tai sammuttaa painamalla näppäinyhdistelmää Shift+Caps Lock. Voit tarkistaa niiden sijainnin kohdasta Etuosan osat ja hallintapainikkeet.

Siirry sivun alkuun