# Ghid de utilizare

# Calculator personal Seria ESVE14A3

Imprimare

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu porneşte (indicatorul luminos de alimentare nu se aprinde în culoarea verde)?

- Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt bine conectate la dispozitive, cum ar fi între computerul VAIO şi adaptorul CA; între adaptorul CA şi cablul de alimentare şi între cablul de alimentare şi o priză CA. Consultaţi Conectarea la o sursă de alimentare.

- În cazul în care conectaţi cablul de alimentare al computerului VAIO la un prelungitor cu comutator, asiguraţi-vă că respectivul comutator este pornit şi cablul de alimentare al prelungitorului este bine conectat la o priză CA.

- Dacă nu porniţi computerul VAIO urmând procedura normală, controlerul alimentării poate fi suspendat din cauza unei erori de program.

  Deconectaţi toate cablurile şi dispozitivele periferice, precum cablul de alimentare şi dispozitivul USB, scoateţi acumulatorul şi aşteptaţi cca. cinci minute. Apoi, conectaţi-le la loc şi porniţi din nou computerul.

- Înainte de a utiliza computerul VAIO pentru prima dată, trebuie să conectaţi computerul la o sursă de alimentare cu ajutorul adaptorului CA.

- Verificaţi dacă utilizaţi adaptorul CA Sony furnizat.

  Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizaţi doar acumulatorul Sony şi adaptorul CA originale, care sunt furnizate de Sony pentru computerul VAIO.

- Asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect.

- Este posibil ca acumulatorul să fie descărcat.

- Asiguraţi-vă că computerul VAIO nu se află în modul Hibernare apăsând pe butonul (Alimentare (Power)) de pe computer.

  Reţineţi că, în cazul în care apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (Alimentare (Power)) timp de peste patru secunde, computerul se va opri.

- În cazul în care mutaţi computerul VAIO direct dintr-un loc rece într-unul cald, în interiorul computerul se poate forma condens.

  Într-un astfel de caz, aşteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul.

  Nu utilizaţi computerul într-un loc cu umiditate ridicată (umiditate relativă de peste 80 %), deoarece acest lucru poate cauza defectarea computerului.

În susul paginii