# Bruksanvisning

# Persondator E-serienSVE14A3

Skriv ut

## Vad gör jag om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?

- Kontrollera om Num Lock-indikatorn är tänd eller släckt.

  Om indikatorlampan lyser kan du skriva siffrorna som visas på tangenterna.

  Om indikatorlampan är släckt kan du skriva bokstäverna och symbolerna som visas på tangenterna.

  Du tänder och släcker Num Lock-indikatorn genom att tryck på Num Lk eller på Fn+Num Lk. Du ser knappens placering i Delar och kontroller på framsidan.

- Kontrollera om Caps Lock-indikatorn är tänd eller släckt.

  När indikatorlampan lyser skrivs alla tecken med versaler (eller gemener om du samtidigt håller ned Shift).

  När indikatorlampan är släckt skrivs alla tecken med gemener (eller versaler om du samtidigt håller ned Shift).

  Du tänder och släcker Caps Lock-indikatorn genom att trycka på Shift+Caps Lock. Du ser knappens placering i Delar och kontroller på framsidan.

Gå till början av sidan