# Podręcznik użytkownika

# Komputer osobisty seria ESVE14A3

Drukuj

## Dodawanie i usuwanie modułów pamięci

Aby przyspieszyć działanie komputera lub zwiększyć wydajność równocześnie działających programów, należy zwiększyć ilość pamięci przez zainstalowanie dodatkowych modułów pamięci.

Przed rozbudową pamięci komputera zapoznaj się z rozdziałem Uwagi dotyczące dodawania i usuwania modułów pamięci.

W przypadku zainstalowania modułów pamięci w co najmniej dwóch gniazdach zostanie włączony tryb dwukanałowy zapewniający lepszą wydajność.

Typ modułów i wielkość pamięci możliwej do zainstalowania w komputerze zależy od jego modelu.

1. Wyłącz komputer VAIO i urządzenia peryferyjne. Odłącz przewód zasilania i wszystkie kable, a następnie wyjmij akumulator.

   Informacje o sposobie wyjmowania akumulatora znajdują się w rozdziale Wyjmowanie akumulatora.

2. Zaczekaj chwilę, aż komputer VAIO ostygnie.

   Zaraz po wyłączeniu komputera VAIO jego wewnętrzne elementy mogą być gorące. Należy zachować ostrożność, aby nie oparzyć się, obsługując komputer VAIO w tym stanie.

3. Rozłóż czystą szmatkę na płaskiej powierzchni i umieść na niej komputer VAIO w sposób pokazany na ilustracji. Wykręć wkręty za pomocą śrubokrętu krzyżakowego, aby otworzyć pokrywę komory modułów pamięci.

   Umiejscowienie wkrętów wskazują strzałki na poniższej ilustracji.

   W niektórych modelach pokrywa komory modułów pamięci jest mocowana za pomocą wkrętów zabezpieczonych przed wypadaniem, których nie można wyjąć z pokrywy.

   Moduł pamięci jest zabezpieczony od strony pokrywy specjalnym materiałem. W czasie wymiany modułu trzeba go unieść.

   Uważaj, aby materiał nie odczepił się ani nie odgiął.

4. Dotknij zewnętrznego metalowego przedmiotu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.

   Nie dotykaj żadnych metalowych części wewnątrz komputera VAIO.

5. Jeśli brakuje wolnego gniazda, wyjmij zainstalowany moduł pamięci. Wyciągnij zatrzaski zgodnie z kierunkiem strzałek, aby wysunąć moduł pod kątem (1), a następnie wyciągnij moduł zgodnie z kierunkiem strzałki (2).

6. Wyjmij nowy moduł pamięci z torebki antystatycznej.
7. Trzymając moduł pamięci za brzeg, wsuń go do gniazda, kierując końcówkę ze stykami w dół i dopasowując wycięcie w module do małej wypustki w gnieździe.

8. Trzymając moduł pamięci za brzeg, wciśnij go, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, jak pokazano na ilustracji.

   Właściwe zamocowanie modułu zapewniają zatrzaski z obu stron gniazda. Nie dotykaj żadnych układów scalonych (czarne elementy) na module pamięci.

9. Włóż na miejsce pokrywę komory modułów pamięci i zamocuj ją wkrętami usuniętymi w punkcie 3.
10. Zainstaluj akumulator oraz podłącz wszystkie kable i urządzenia peryferyjne odłączone w punkcie 1, a następnie włącz komputer.
11. Sprawdź, czy zwiększyła się ilość pamięci operacyjnej.

    Jeśli wskazywana przez system ilość pamięci jest właściwa, instalacja modułu pamięci zakończyła się powodzeniem.

    Aby sprawdzić informacje o systemie, zapoznaj się z rozdziałem Wyświetlanie informacji o systemie.

Początek strony

### Powiązany temat

- Uwagi dotyczące dodawania i usuwania modułów pamięci

Początek strony