# Guía del usuario

# Ordenador Serie ESVE14A3

Imprimir

## Añadir y quitar módulos de memoria

Si quiere aumentar la velocidad o mejorar el rendimiento del ordenador al ejecutar programas de forma simultánea, aumente la cantidad de memoria instalando módulos de memoria opcionales.

Antes de actualizar la memoria del ordenador, consulte Notas sobre cómo añadir y quitar módulos de memoria.

Si instala módulos de memoria en dos o más ranuras, se habilita el modo de doble canal para ayudar a mejorar el rendimiento.

El tipo de módulo y la cantidad de memoria instalada en su ordenador puede variar en función del modelo.

1. Apague el ordenador VAIO y los dispositivos periféricos, desconecte el cable de alimentación y todos los cables de conexión y extraiga el paquete de batería.

   Consulte Extracción del paquete de batería para obtener información sobre la extracción del paquete de batería.

2. Espere un poco hasta que el ordenador VAIO se enfríe.

   Las piezas internas del ordenador VAIO podrían estar calientes justo después de apagarlo. Tenga cuidado de no quemarse cuando manipule el ordenador VAIO en este estado.

3. Coloque un trapo limpio en una superficie plana y nivelada y ponga el ordenador VAIO encima tal como se muestra abajo. Quite los tornillos con un destornillador de estrella para abrir la tapa del compartimento del módulo de memoria.

   En la siguiente imagen las posiciones de los tornillos aparecen marcadas por las flechas.

   En algunos modelos se utilizan tornillos cautivos en la tapa del compartimento del módulo de memoria y no pueden separarse de la tapa.

   Una película protectora situada bajo la tapa protege el módulo de memoria. Levante la película al instalar o extraer el módulo de memoria.

   Tenga cuidado de no levantarla demasiado para que no se despegue ni se doble.

4. Toque un objeto de metal externo para descargar la electricidad estática.

   No toque ninguna pieza metálica del interior del ordenador VAIO.

5. Si no hay ninguna ranura libre, quite el módulo de memoria instalado en ese momento. Tire de las pestañas en la dirección de las flechas para sacar el módulo con ángulo (1), a continuación, saque el módulo en la dirección de la flecha (2).

6. Saque el nuevo módulo de memoria de la bolsa antiestática.
7. Coja el módulo de memoria por el borde y deslícelo hacia el interior de la ranura del módulo de memoria con el terminal de conexión mirando hacia abajo al mismo tiempo que alinea la muesca del módulo con la pequeña protuberancia que tiene la ranura.

8. Coja el módulo de memoria por el borde y empuje hasta que haga clic y quede colocado como muestra la imagen.

   Las pestañas de ambos lados de la ranura vuelven a su lugar para fijar el módulo. No toque ningún IC (componentes negros) del módulo de memoria.

9. Vuelva a colocar la tapa del compartimento del módulo de memoria y fíjela con los tornillos que quitó en el paso 3.
10. Instale el paquete de batería, conecte todos los cables de conexión y periféricos que desconectó en el paso 1 y encienda el ordenador.
11. Compruebe que la cantidad de memoria del sistema ha cambiado correctamente.

    Si la cantidad de memoria del sistema que aparece es correcta, la instalación del módulo de memoria se ha realizado correctamente.

    Para comprobar la información del sistema, consulte Visualización de la información del sistema.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Notas sobre cómo añadir y quitar módulos de memoria

Ir al principio de la página