# Руководство пользователя

# Персональный компьютер Серия ESVE14A3

Печать

## Что делать, если с клавиатуры не вводятся некоторые символы?

- Проверьте, горит ли индикатор Num Lock.

  Если этот индикатор горит, можно вводить цифры, указанные на соответствующих клавишах.

  Если индикатор не горит, можно вводить буквы и символы, указанные на клавишах клавиатуры.

  Индикатор Num Lock загорается и выключается при нажатии клавиши Num Lk или комбинации клавиш Fn+Num Lk. Подробную информацию см. в разделе Компоненты и элементы управления на передней панели.

- Проверьте состояние индикатора Caps Lock.

  Если этот индикатор горит, символы вводятся в верхнем регистре (или в нижнем регистре, если удерживать нажатой клавишу Shift).

  Когда индикатор выключен, символы вводятся в нижнем регистре (или в верхнем регистре, если удерживать нажатой клавишу Shift).

  Для включения или выключения индикатора Caps Lock нажмите сочетание клавиш Shift+Caps Lock. Подробную информацию см. в разделе Компоненты и элементы управления на передней панели.

В начало страницы