# Посібник користувача

# Персональний комп'ютер Серія ESVE14A3

Друк

## Виймання акумуляторної батареї

Вийміть акумуляторну батарею з відділення для акумулятора комп’ютера VAIO.

1. Вимкніть комп’ютер VAIO, від’єднайте шнур живлення та всі підключені кабелі, а також закрийте кришку РК-екрана.
2. Посуньте перемикач фіксації акумулятора LOCK у положення розблокування.
3. Посуньте й утримуйте перемикач фіксації акумулятора RELEASE (1), підніміть виступ (2) на акумуляторній батареї та потягніть її в напрямку, позначеному стрілкою.
4. Вийміть акумуляторну батарею з комп’ютера VAIO.

#### Примітка

- Якщо вийняти акумуляторну батарею, коли комп’ютер VAIO ввімкнуто або він перебуває в режимі сну й від’єднаний від джерела живлення змінного струму, усі незбережені дані буде втрачено.

  Перед вийманням акумуляторної батареї обов’язково вимкніть комп’ютер.

Перейти до початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Примітки щодо використання акумуляторної батареї
- Завершення роботи комп’ютера VAIO

Перейти до початку сторінки