Руководство пользователя VAIO

Справочная информация

# Примечания по встроенным датчикам

Во избежание ошибок при эксплуатации встроенных датчиков ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.

## Примечания по использованию встроенного акселерометра

- При смене ориентации экрана компьютера без закрытия открытых приложений, таких как приложение воспроизведения видеозаписей, все несохраненные данные могут быть утеряны.

- Изменение ориентации экрана компьютера невозможно, если компьютер VAIO подключен к внешнему дисплею. При подключении компьютера к внешнему дисплею во время его использования в книжной ориентации экран компьютера автоматически перейдет в альбомную (горизонтальную) ориентацию.

- В случае смены ориентации при активной экранной заставке экран компьютера может искажать изображение.

- Некоторые приложения не поддерживают книжную ориентацию и могут работать неверно. В этом случае используйте компьютер VAIO в альбомной ориентации.

## Примечания по использованию встроенного цифрового компаса

- Встроенный цифровой компас работает посредством определения магнитного направления. Не полагайтесь только на данные о местоположении, предоставленные цифровым компасом.
  На его точность влияют магнитные помехи, которые могут привести к неверной работе, особенно в следующих местах:

- В лифте или комнате, стены которой выполнены из металлических материалов, например стальных рам или железобетона

- Рядом со зданиями из железобетона, такими как пешеходный мост, главный вестибюль аэропорта или железнодорожной станции

- Вблизи или внутри поезда или автомобиля

- Вблизи наземного трансформатора или высоковольтных линий электропередачи

- Вблизи металлических объектов, таких как стальные рамки или металлическая мебель

- Вблизи материалов, имеющих высокий уровень магнитных помех, например магнитов, магнитных державок или громкоговорителей

- Настройка угла ЖК-дисплея может снизить точность встроенного цифрового компаса, однако это нормально и не вызывает сбои в его работе. В таком случае необходимо выполнить калибровку цифрового компаса. Отойдите подальше от объектов, вызывающих магнитные помехи (металлические изделия, магниты и др.) и выполните следующие действия при открытом приложении, использующем цифровой компас.

- Установите компьютер VAIO на горизонтальную поверхность, удерживайте его двумя руками, затем поверните на 360 градусов по часовой стрелке при открытом ЖК-дисплее.

- Установите компьютер VAIO на горизонтальную поверхность, удерживайте его двумя руками, затем поверните на 360 градусов в продольном направлении.

- Установите компьютер VAIO на горизонтальную поверхность, удерживайте его двумя руками, затем поверните на 360 градусов крестообразно.

- Если неполадка не исчезла, используйте компьютер VAIO в месте с меньшим количеством магнитных помех.