VAIO-käyttöopas

FAQ

#### Miksi sisäinen digitaalinen kompassi ei näytä oikeaa suuntaa?

- Sisäinen digitaalinen kompassi toimii tunnistamalla magneettisen suunnan. Älä luota ainoastaan sisäisen digitaalisen kompassin antamiin sijaintitietoihin.
  Magneettiset häiriöt voivat helposti vaikuttaa digitaalisen kompassin tarkkuuteen, jolloin se ei toimi kunnolla, erityisesti seuraavissa paikoissa.

- Hississä tai raudasta valmistetussa huoneessa, kuten jossa on rautakehykset tai teräsbetonia

- Lähellä raudoitetusta betonista rakennettua rakennetta, kuten lento- tai rautatieaseman jalankulusilta tai odotushalli

- Junan tai auton lähellä tai niiden sisällä

- Lähellä muuntajaa tai korkeajännitelinjoja

- Lähellä metallituotteita, kuten metallikehyksistä pöytää tai metallihuonekaluja

- Lähellä materiaalia, joka aiheuttaa paljon magneettisia häiriöitä, kuten magneetti, magneettinen teline tai kaiuttimet

- Sisäisen digitaalisen kompassin kalibrointi saattaa korjata suunnan. [Tietoja]