Guide de l'utilisateur VAIO

FAQ

#### Que faire si le témoin d'alimentation s'allume en vert lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, mais que l'écran reste vide ?

- Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.

- Un écran externe est peut-être sélectionné comme écran de sortie.
  Appuyez plusieurs fois sur les touches Fn+F7 pour sélectionner l'écran de sortie désiré puis appuyez sur la touche Enter.

- Si vous utilisez un écran externe, assurez-vous qu'il est branché sur une prise secteur et qu'il est sous tension. Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.
  Voyez le manuel fourni avec votre écran pour obtenir des informations sur la manière de modifier les paramètres.

- Appuyez plusieurs fois sur les touches Alt+F4 pour fermer la fenêtre de l'application.
  Il se peut qu'une erreur d'application se soit produite.

- Si vous patientez un certain temps et que l'écran de l'ordinateur reste vide, redémarrez votre ordinateur VAIO en suivant la procédure ci-dessous dans l'ordre donné. Veuillez noter que cette procédure peut entraîner l'altération des données de travail.

- Le cas échéant, déconnectez tous les périphériques, comme une imprimante ou un périphérique USB, ainsi que votre ordinateur VAIO du réseau.

- Appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt (Power)) et maintenez-le enfoncé pendant plus de quatre secondes et assurez-vous que le témoin d'alimentation est éteint. Puis mettez à nouveau votre ordinateur VAIO sous tension.

- Si le problème persiste, réinitialisez le module batterie.
  Maintenez le bouton (Marche/Arrêt (Power)) enfoncé pendant plus de quatre secondes et vérifiez si le témoin d'alimentation est éteint. Débranchez tous les câbles connectés à votre ordinateur VAIO, comme l'adaptateur secteur, et poussez et maintenez le bouton d'arrêt de la batterie pendant trois à cinq secondes avec un objet fin et droit (comme un trombone).
  Attendez environ cinq minutes puis remettez tous les câbles en place et mettez à nouveau l'ordinateur sous tension.

- Si vous transportez votre ordinateur VAIO directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou si vous l'utilisez dans un emplacement où l'humidité est élevée, de la buée peut se condenser à l'intérieur de l'ordinateur.
  Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de mettre l'ordinateur sous tension.
  N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit où l'humidité est élevée (humidité relative supérieure à 80 %) car cela peut provoquer des dysfonctionnements de l'ordinateur.