Guida dell'utente VAIO

Riferimento

# Note sui sensori integrati

Prima di utilizzare i sensori integrati, leggere le precauzioni seguenti per il corretto utilizzo.

## Informazioni sull'utilizzo dell'accelerometro integrato

- Se non si cambia l'orientamento dello schermo del computer senza chiudere le applicazioni in uso, come ad esempio l'applicazione di riproduzione video, tutti i dati non salvati andranno persi.

- Non è possibile modificare l'orientamento dello schermo del computer mentre il computer VAIO è collegato a un monitor esterno. Se si collega il computer a un monitor esterno utilizzando il computer con l'orientamento verticale, lo schermo del computer passerà automaticamente all'orientamento orizzontale.

- Lo schermo del computer potrebbe deformarsi qualora si cambi l'orientamento dello schermo del computer quando lo screen saver è attivato.

- Alcune applicazioni non sopportano l'orientamento verticale e potrebbero non funzionare correttamente. In questo caso, utilizzare il computer VAIO nell'orientamento orizzontale.

## Informazioni sull'utilizzo del compasso digitale integrato

- Il compasso digitale integrato funziona rilevando una direzione magnetica. Non affidarsi soltanto alle informazioni sulla posizione fornite dal compasso digitale integrato.
  L'accuratezza del compasso digitale può essere influenzata facilmente dalle interferenze magnetiche e potrebbe non funzionare in modo appropriato, in particolare nei seguenti luoghi:

- All'interno di un ascensore una stanza costruita con materiali ferrosi, come ad esempio strutture in ferro o cemento rinforzato

- Accanto a una struttura in cemento rinforzato come ad esempio un ponte o l'atrio di un aeroporto o di una stazione ferroviaria

- Vicino o all'interno di un treno o di un veicolo

- Vicino a un trasformatore a terra o alle linee dell'alta tensione

- Vicino a un prodotto metallico, come ad esempio un tavolo di metallo o arredamento in metallo

- Vicino a un materiale con elevato livello di interferenza magnetica, come ad esempio un magnete, una calamita o altoparlanti

- Regolare l'angolo dello schermo LCD potrebbe ridurre l'accuratezza del compasso digitale integrato, tuttavia ciò è normale e non indica un malfunzionamento. In tal caso è necessario calibrare il compasso digitale integrato. Allontanarsi dai materiali che provocano interferenza magnetica, come ad esempio prodotti metallici o magneti, ed eseguire le seguenti operazioni quando è in funzione un'applicazione che utilizza il compasso digitale.

- Posizione il computer VAIO su una superficie piatta, tenere il computer con entrambe le mani, puoi ruotarlo a 360 gradi in senso orario con lo schermo LCD sollevato.

- Posizione il computer VAIO su una superficie piatta, tenere il computer con entrambe le mani, puoi ruotarlo a 360 gradi in senso longitudinale con lo schermo LCD sollevato.

- Posizione il computer VAIO su una superficie piatta, tenere il computer con entrambe le mani, puoi ruotarlo a 360 gradi in senso trasversale con lo schermo LCD sollevato.

- Se il problema persiste, utilizzare il computer VAIO in un luogo con una minore interferenza magnetica.