Руководство пользователя VAIO

Задача

# Установка и извлечение аккумулятора

Аккумулятор устанавливается в соответствующий отсек компьютера VAIO.

## Действия по установке аккумулятора

1. Выключите компьютер VAIO и закройте крышку ЖК-экрана.

1. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK в положение разблокировки.

1. Вставьте аккумулятор под углом в аккумуляторный отсек до совмещения выступов (1) на обеих сторонах отсека с выемками (2) на обеих сторонах аккумулятора.

1. Поверните аккумулятор в указанном стрелкой направлении, а затем прижмите и защелкните его.

1. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK в положение LOCK для закрепления аккумулятора в корпусе компьютера VAIO.

## Для извлечения аккумулятора

1. Выключите компьютер VAIO и закройте крышку ЖК-экрана.

1. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK в положение разблокировки.

1. Сдвиньте фиксатор аккумулятора RELEASE и, удерживая его в этом положении, зацепите пальцем выступ аккумулятора, затем поднимите аккумулятор в направлении, указанном стрелкой.

1. Извлеките аккумулятор по диагонали из компьютера VAIO.

Примечание

- Если аккумуляторная батарея будет извлечена, когда компьютер VAIO включен или находится в спящем режиме, все несохраненные данные будут утеряны, если компьютер не подключен к электросети через адаптер переменного тока.
  Обязательно отключайте компьютер перед извлечением аккумулятора.

См. также
Зарядка аккумулятора
Примечания по использованию аккумулятора
Выключение компьютера VAIO