Manual do utilizador VAIO

Task

# Adicionar e remover módulos de memória

Se pretender aumentar a velocidade do computador ou melhorar o desempenho do computador durante a execução simultânea de vários programas, aumente a quantidade de memória instalando módulos de memória opcionais.
Antes de actualizar a memória do computador, consulte Notas sobre a adição e remoção de módulos de memória. [Detalhes]
Se instalar módulos de memória em duas ou mais ranhuras, o modo de canal duplo é activado para ajudar a aumentar o desempenho.
O tipo de módulos e a quantidade de memória instalada no computador pode variar consoante o modelo.
Nota

- Depois de adicionar um módulo de memória ao computador VAIO, poderá não conseguir activar a definição Rapid Wake devido à falta do volume com a partição dedicada para o Rapid Wake.
  Nesse caso, recupere o computador. [Detalhes]

1. Desligue o computador VAIO, os dispositivos periféricos, o cabo de alimentação e todos os cabos de ligação e remova a bateria. [Detalhes]

1. Aguarde alguns momentos enquanto o computador VAIO arrefece.

Os componentes internos do computador VAIO poderão estar quentes imediatamente após o computador ser desligado. Tome cuidado para evitar queimaduras se manusear o computador VAIO neste estado.

1. Coloque um pano limpo sobre uma superfície plana e estável e coloque o computador VAIO sobre o pano, conforme ilustrado abaixo. Remova os parafusos com uma chave de cruzeta, para abrir a tampa do compartimento de módulos de memória.

As localizações dos parafusos estão indicadas pelas setas na ilustração abaixo.
Em alguns modelos, a tampa do compartimento de módulos de memória utiliza parafusos cativos, que não podem ser separados da tampa.

### SVT111 / SVT131

Os parafusos marcados com setas estão por trás da bateria.

### SVT151

1. Toque num objecto metálico externo para descarregar a electricidade estática.

Não toque nos componentes metálicos existentes no interior do computador VAIO.

1. Se não existir nenhuma ranhura disponível, remova o módulo de memória actualmente instalado. Puxe as patilhas na direcção das setas para libertar o módulo inclinando-o (1) e, em seguida, remova o módulo puxando-o na direcção indicada pela seta (2).

1. Retire o novo módulo de memória do saco antiestático.

1. Segure no módulo de memória pela extremidade e introduza-o na ranhura, com a extremidade do terminal virada para baixo e alinhando o entalhe existente no módulo com a pequena projecção existente na ranhura.

1. Segure no módulo de memória pela extremidade e empurre-o até encaixar, conforme mostrado na ilustração.

As patilhas existentes de ambos os lados do módulo encaixam para fixar o módulo. Não toque em nenhum IC (componentes pretos) do módulo de memória.

1. Monte novamente a tampa do compartimento de módulos de memória e fixe-a com os parafusos que removeu no passo 3.

1. Instale a bateria, ligue todos os cabos e periféricos que removeu no passo 1 e ligue o computador.

1. Verifique se a quantidade de memória do sistema foi correctamente alterada. [Detalhes]

Se a quantidade de memória do sistema indicada estiver correcta, a instalação dos módulos de memória teve êxito.

1. Se utilizar os modelos equipados apenas com a SSD, recupere o computador VAIO. [Detalhes]

Tópico relacionado
Notas sobre a adição e remoção de módulos de memória