Посібник користувача VAIO

Довідка

# Примітки щодо РК-екрана

Прочитайте наведені нижче застережні заходи для правильного використання РК-екрана.

- РК-екран виготовлено з використанням високоточної технології. Однак можна побачити маленькі чорні цятки та/або яскраві цятки (червоні, сині або зелені), які постійно відображаються на РК-екрані. Це нормальний результат, що виник в процесі виробництва й не означає несправності.

- Не дряпайте поверхню РК-екрана та не тисніть на нього. Це може спричинити пошкодження.

- Не тисніть на закриту кришку РК-екрана, оскільки це може призвести до появи подряпин на РК-екрані або забруднити його.

- Під час роботи РК-екран може нагрітися. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

- Через особливості механічної конструкції РК-екрана / сенсорного екрана комп'ютера VAIO поверхня екрана може нагрітися в разі довгого використання комп'ютера. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність. (Моделі, оснащені сенсорним екраном)

- Для підвищеної стійкості РК-екран / сенсорний екран вироблено з посиленого скла, проте поводьтеся з ним обережно, оскільки воно не є 100% неламким. Якщо екран розіб'ється на маленькі шматки, будьте обережні, щоб не порізатися розбитим склом. (Моделі, оснащені сенсорним екраном)

- Не залишайте РК-екран таким чином, щоб на нього попадало сонячне проміння. Це може пошкодити РК-екран. Якщо комп'ютер VAIO використовується біля вікна, захищайте його від дії прямого сонячного світла.

- Не тисніть на РК екран або на його краї від час відкривання кришки екрану або піднімання комп'ютера VAIO. РК-екран чутливий до тиску й надмірного навантаження, тому тиск може пошкодити екран або спричинити його несправність. Відкриваючи комп'ютер, притримуйте основу однією рукою, а іншою обережно підніміть кришку РК-екрана. Переносячи комп'ютер із відкритою кришкою, обов'язково тримайте його обома руками.

- Використання комп'ютера VAIO в умовах низької температури може призвести до залишкових зображень на РК-екрані. Це не є ознакою несправності. Коли комп'ютер повернеться до нормальної температури, екран повернеться до нормального стану.

- Якщо одне й те саме зображення відображається протягом тривалого періоду часу, на РК-екрані може з'явитися залишкове зображення. Залишкове зображення зникне через деякий час. Для уникнення появи залишкового зображення можна користуватися заставкою.