Podręcznik użytkownika VAIO

Zadanie

# Instalowanie i wyjmowanie akumulatora

Zainstaluj akumulator we wnęce akumulatora w komputerze VAIO.

## Jak zainstalować akumulator

1. Wyłącz komputer VAIO. Odłącz przewód zasilania i wszystkie kable, a następnie zamknij pokrywę ekranu LCD.

1. Dopasuj akumulator do wnęki akumulatora.

SVT111/SVT131
SVT151

1. Obróć akumulator w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wciśnij do wnęki.

SVT111/SVT131
SVT151

1. Dokręć dwa lub trzy wkręty przy użyciu monety.

SVT111/SVT131
SVT151

## Jak wyjąć akumulator

1. Wyłącz komputer VAIO. Odłącz przewód zasilania i wszystkie kable, a następnie zamknij pokrywę ekranu LCD.

1. Poluzuj dwa lub trzy wkręty przy użyciu monety.

SVT111/SVT131
SVT151

1. Lekko pociągnij akumulator w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

SVT111/SVT131
SVT151
Uwaga

- Akumulatora nie należy wyciągać na siłę. Jeśli wyjęcie akumulatora jest utrudnione, należy jeszcze bardziej poluzować wkręty.

1. Wyjmij akumulator z komputera VAIO.

Wskazówka

- Jeśli komputer VAIO nie rozpoznaje akumulatora, naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez około trzy sekundy. (Przycisk ten można nacisnąć wąską końcówką przedmiotu takiego jak spinacz). Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij akumulator i zainstaluj go ponownie.

Uwaga

- Wyjęcie akumulatora, gdy komputer VAIO jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, ale nie jest podłączony do zasilacza, spowoduje utratę wszystkich niezapisanych danych.
  Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć komputer.

Powiązany temat
Ładowanie akumulatora
Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora
Wyłączanie komputera VAIO