VAIO-käyttöopas

FAQ

#### Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei käynnisty (vihreä virran merkkivalo ei syty)?

- Varmista, että kaikki laitekaapelit (kuten VAIO-tietokoneen ja verkkolaitteen välinen kaapeli sekä verkkolaitteen ja pistorasian välinen virtajohto) on kytketty oikein. [Tietoja]

- Jos VAIO-tietokoneen virtajohto on kytketty kytkimellä varustettuun virtalähteeseen, varmista, että kytkin on päällä ja virtalähde on kytketty pistorasiaan oikein.

- Jos et sammuta VAIO-tietokonetta normaalisti, tehonsäätimen toiminta voi keskeytyä ohjelmavirheen takia.
  Irrota kaikki kaapelit ja lisälaitteet, kuten virtajohto ja USB-laitteet, poista akku ja odota noin viisi minuuttia. Kytke ne sitten takaisin kiinni ja käynnistä tietokone uudelleen.

- Ennen kuin käytät VAIO-tietokonetta ensimmäisen kerran, tietokone on kytkettävä virtalähteeseen verkkolaitteen kautta.

- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sony-verkkolaitetta.
  Käytä turvallisuussyistä vain Sonyn alkuperäistä, Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltua akkua ja verkkolaitetta.

- On saattanut tapahtua akkuvirhe.
  Paina VAIO-tietokoneen pohjassa olevaa akku pois -painiketta noin kolme sekuntia ohuella, suoralla esineellä (kuten paperiliittimellä). [Tietoja]

- Varmista, että akku on asennettu oikein.

- Akun varaus voi olla loppumassa.

- Varmista tietokoneen painiketta (Virta (Power)) painamalla, ettei VAIO-tietokone ole horrostilassa.
  Huomaa, että jos pidät painiketta (Virta (Power)) painettuna yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu.

- Jos VAIO-tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta.
  Odota tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen.
  Älä käytä tietokonetta hyvin kosteissa olosuhteissa (kun ilmankosteus on yli 80 %), sillä se saattaa aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriöitä.