VAIO Gebruikershandleiding

Veelgestelde vragen

#### Waarom wordt er een bericht weergegeven en start Windows niet wanneer ik mijn VAIO-computer start?

- De opstartinstellingen van de BIOS kunnen verkeerd geconfigureerd zijn.
  Druk op de toets ASSIST wanneer uw VAIO-computer uit staat om het scherm VAIO Care reddingsmodus (VAIO Care Rescue Mode) te openen, selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup) en wijzig de instelling Boot Mode en start de computer daarna opnieuw op.

- Als er een bericht zoals "Secure Boot Fail" wordt weergegeven, controleert u het volgende:

- Uw VAIO-computer start mogelijk op van een extern apparaat dat niet wordt ondersteund door de computer. Als een extern station of USB-apparaat is verbonden met de computer, koppelt u dit los en start u de computer opnieuw op.

- De opstartinstellingen in de BIOS kunnen gewijzigd zijn ten opzichte van de fabrieksinstellingen.
  Druk op de toets ASSIST wanneer uw VAIO-computer uit staat voor het openen van het scherm VAIO Care reddingsmodus (VAIO Care Rescue Mode) en selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup).
  Druk op de toets of voor het selecteren van het tabblad Security, selecteer Factory Default en druk op de toets Enter.
  Wanneer de bevestigingsmelding verschijnt, drukt u op de toets Enter en start u de computer opnieuw.

- Als er een bericht wordt weergegeven nadat u uw VAIO-computer opnieuw heeft opgestart, herstelt u de computer met de herstelgegevens op de ingebouwde harde schijf of SSD, of gebruikt u de herstelmedia die u heeft gemaakt. [Details]

- De opstartinstellingen van de BIOS kunnen verkeerd geconfigureerd zijn.
  Als het besturingssysteem op uw VAIO-computer afwijkt van het oorspronkelijk geïnstalleerde besturingssysteem, drukt u op de toets ASSIST wanneer de computer uit staat om het scherm VAIO Care reddingsmodus (VAIO Care Rescue Mode) te openen en selecteert u BIOS-setup starten (Start BIOS setup).
  Druk op de toets of voor het selecteren van het tabblad Security tab. Wijzig de instelling Secure Boot in Disabled en start de computer opnieuw.