Посібник користувача VAIO

# Периферійні пристрої

- Ініціалізація пристрою USB HDD для використання з ПК<Mоделі з установленою платою ТВ-тюнера>
- Щоб використовувати з ПК пристрій USB HDD, на якому записано програми, пристрій необхідно ініціалізувати.
- Відображення екрана меню (функція MONITOR)
- За допомогою екрана меню можна налаштовувати параметри та змінювати джерело вхідного сигналу.
- Відтворення звуку на підключеній аудіосистемі
- Змініть налаштування звуку на комп’ютері VAIO для виведення аудіосигналу на підключену аудіосистему.
- Записування програми на пристрої USB HDD<Mоделі з установленою платою ТВ-тюнера>
- Комп’ютер VAIO може записати програму на пристрій USB HDD, підключений до порту USB MONITOR ONLY.
- Керування обладнанням, сумісним із функцією «Контроль HDMI»
- Функція «Контроль HDMI» дає змогу керувати сумісним із цією функцією обладнанням, яке підключено до комп’ютера VAIO.
- Про застосунок Media Remote
- Media Remote дає змогу іншому пристрою (наприклад, смартфону, ПК) контролювати через мережу режим входу, відмінний від ПК (наприклад, функцію входу HDMI).
- Про функцію «BRAVIA» Sync
- Завдяки функції «BRAVIA» Sync засіб віддаленого керування комп’ютера можна використовувати для керування сумісним із функцією «Контроль HDMI» обладнанням, яке підключено до комп’ютера VAIO кабелем HDMI.

### Можливо, Ви шукаєте такі теми:

- Вибір режимів відображення
- Використання функції підключення кількох моніторів
- Змінення налаштувань з екрана меню (функція MONITOR)
- Змінення пристрою виведення звуку
- Перегляд відео з підключеного обладнання
- Перегляд програми, записаної на пристрої USB HDD<Mоделі з установленою платою ТВ-тюнера>
- Примітки щодо РК-екрана
- Про Налаштування HDMI (функція MONITOR)
- Підключення аудіосистеми
- Підключення відеокасетного або DVD-програвача
- Підключення домашньої мережі
- Підключення зовнішнього мікрофона<Для моделей, оснащених гніздом мікрофона>
- Підключення пристрою виведення високоякісного цифрового звуку між комп’ютером VAIO та телевізором
- Підключення телевізора із вхідним портом HDMI