Посібник користувача VAIO

Довідка

# Компоненти та елементи керування на передній панелі

Опис елементів на передній панелі комп’ютера VAIO, зокрема кнопок та індикаторів.
A. Моделі з установленою платою ТВ-тюнера та оснащені РК-екраном із підтримкою 3D-зображення
B. Моделі, оснащені РК-екраном із підтримкою 3D-зображення
C. Моделі з установленою платою ТВ-тюнера
D. Моделі, не оснащені платою ТВ-тюнера та РК-екраном із підтримкою 3D-зображення

1. Індикатор Зображення вимкн [Додатково]

Під час використання функції Зображення вимкн цей індикатор світиться оранжевим кольором.

1. Індикатор таймера [Додатково]

Коли встановлено таймер, цей індикатор засвічується оранжевим кольором.

1. Індикатор WIRELESS

1. Індикатор дисковода

1. Індикатор MONITOR [Додатково]

1. Індикатор живлення ПК [Додатково]

1. Кнопка 3D (моделі, оснащені РК-екраном із підтримкою 3D-зображення)

1. Кнопка WEB (моделі, оснащені кнопкою WEB) [Додатково]

1. Кнопка TV (моделі з установленою платою ТВ-тюнера)

1. Кнопка живлення MONITOR [Додатково]

1. Кнопка живлення ПК [Додатково]

1. Вбудована камера [Додатково]

1. Індикатор вбудованої камери [Додатково]

1. РК-екран або сенсорний екран [Додатково]

1. Датчик віддаленого керування (моделі з установленою платою ТВ-тюнера)

### Примітки щодо РК-екрана

РК-екран виготовлено з використанням високоточної технології. Однак можна побачити маленькі чорні цятки та/або яскраві цятки (червоні, сині або зелені), які постійно відображаються на РК-екрані. Співвідношення дефектних пікселів до загальної кількості доступних пікселів РК-екрана становить менше 0,0006 %. Також залежно від кута перегляду можуть з’являтися нерівні смуги або зміни кольору чи світності. Ці явища нормальні для конструкції РК-екрана й не свідчать про несправність. Візьміть до уваги, що виріб не підлягає поверненню та заміні.
Пов’язані теми
Компоненти та елементи керування на бічних панелях
Компоненти та елементи керування на задній панелі
Компоненти та елементи керування на нижній панелі