VAIO-käyttöopas

Task

# Ohjelman tallentaminen USB HDD -laitteeseen
<TV-virittimen sisältävät mallit>

VAIO-tietokoneellasi voi tallentaa ohjelmia USB HDD -laitteeseen, joka on yhdistetty MONITOR ONLY USB -porttiin.

1. Kytke USB-kaapeli (A) VAIO-tietokoneen (1) MONITOR ONLY USB -porttiin ja USB HDD -laitteen USB-porttiin (ei sisälly toimitukseen) (2).

Huomautus

- Jos käytät USB-porttia, joka ei ole MONITOR ONLY USB -portti, VAIO-tietokoneesi ei tunnista tallentavaa laitetta.

1. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.

1. Valitse (Asetukset (Settings)), Järjestelmäasetukset (System Settings), Tallennuksen asetukset (Recording Set-up) ja HDD-rekisteröinti (HDD Registration).

1. Noudata näytön ohjeita ja rekisteröi laite.

1. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.

1. Valitse (TV) ja Guide.

1. Valitse ohjelmaluettelosta ohjelma, jonka haluat tallentaa, ja valitse Ajastin REC (Timer REC).

1. Määritä ajastinasetus ja valitse Aseta ajastin (Set Timer).

Huomautus

- USB HDD -laitteita, joiden muistikapasiteetti on vähintään 32 Gt mutta enintään 2 Tt, tuetaan.

- USB HDD -laitteen kytkemistä USB-keskittimen kautta ei tueta. Kytke se suoraan VAIO-tietokoneen MONITOR ONLY USB -porttiin.

- Kaikki USB HDD -laitteeseen tallennetut tiedot poistetaan, kun se alustetaan rekisteröintiprosessin yhteydessä.

- USB HDD -laitetta vei voi käyttää PC:n kanssa, kun se on rekisteröity. Jos haluat, että USB HDD -laitetta voi käyttää PC:llä, liitä laite USB-porttiin (ei MONITOR ONLY USB -porttiin) ja tee alustus PC:llä. [Tietoja] Huomaathan, että kaikki USB HDD -laitteen tiedot poistetaan.

- USB HDD -laitteita voi rekisteröidä enintään 8.

- Voit toistaa vain ohjelmia, jotka on tallennettu USB HDD -laitteeseen VAIO-tietokoneella.

Vihje

- Voit tallentaa parhaillaan katsomasi ohjelman painamalla kauko-ohjaimen REC-painiketta.

- Jos painat kauko-ohjaimen MONITOR-virtapainiketta ohjelman tallennuksen aikana, tallennus ei keskeydy.

Aiheeseen liittyvää
USB HDD -laitteella tallennetun ohjelman katsominen<TV-virittimen sisältävät mallit>