VAIO-käyttöopas

Reference

# Huomautuksia valokuvien, musiikin ja videoiden toistamisesta ilman Windowsin käynnistämistä

Näissä huomautuksissa kerrotaan, kuinka voit toistaa yhdistettyihin USB-laitteisiin tallennettua sisältöä käynnistämättä Windowsia, ja ne näyttävät luettelon toistettavissa olevista tietomuodoista.

- VAIO-tietokoneesi on testattu ja havaittu yhteensopivaksi Sony-merkkisten enintään 16 Gt:n kokoisten "Memory Stick" -muistitikkujen kanssa USB-toistoa varten. Yhteensopivuutta muiden tallennusvälineiden kanssa ei voida taata.

- Lisätietoja on USB-laitteen kanssa toimitetussa oppaassa.

- Tietokoneen MONITOR ONLY -USB-portti tukee Hi-Speed-USB-standardia. Tätä porttia ei voi käyttää yhteyksissä, joissa käytetään USB-keskitintä tai laitteissa, joissa on sisäinen USB-keskitin.

- Tietokoneen MONITOR ONLY -USB-portti tukee FAT12-, FAT16-, FAT32- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä.

- Seuraavien valokuvamuotojen USB-toistoa tuetaan:

- JPEG (tiedostot, joiden tiedostotunniste on ".jpg" ja jotka ovat MPF Baseline -yhteensopivia)

- JPEG (tiedostot, joiden tiedostotunniste on ".jpg" ja jotka ovat DCF 2.0- tai Exif 2.21 -yhteensopivia)

- RAW (ARW/ARW 2.0 -tiedostot, joilla on tiedostotunniste ".arw") (Vain esikatselu.)

- MPO (tiedostot, joissa tiedostotunniste ".mpo")

- Vain JPEG-panoraamatiedostoja, joilla on seuraavanlaiset vaaka- tai pystysuorat mitat, voi vierittää. (Jos JPEG-tiedostoa on muokattu PC-tietokoneella, vieritys ei ehkä ole mahdollista.)
  Vaakasuuntainen vieritys: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
  Pystysuuntainen vieritys: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480

- Seuraavien musiikkitiedostomuotojen USB-toistoa tuetaan. (Teknisistä tiedoista riippuen joitakin tiedostoja ei ehkä tueta.)

- MP3 (.mp3-tiedostotunnisteella varustetut tiedostot, joissa ei ole tekijänoikeussuojauksia)

- WAV (tiedostot, joissa on .wav-tiedostotunniste)

- WMA (tiedostot, joissa on .wma-tiedostotunniste)

- Seuraavien videotiedostomuotojen USB-toistoa tuetaan. (Teknisistä tiedoista riippuen joitakin tiedostoja ei ehkä tueta.)

- AVCHD (tiedostot, joissa on .mts- tai .m2ts-tiedostotunniste)

- MP4 (AVC) (tiedostot, joissa on .mp4-tiedostotunniste)

- MP4 (MPEG4) (tiedostot, joissa on .mp4-tiedostotunniste)

- MPEG1 (tiedostot, joissa on .mpg-tiedostotunniste)

- MPEG2 (tiedostot, joissa on .mpg-tiedostotunniste)

- WMV (tiedostot, joissa on .wmv- tai .asf-tiedostotunniste)

- Enintään 2 gigatavun suuruisten tiedostojen toistoa tuetaan.

- Videotiedostot tallennetaan seuraaviin kansioihin niiden lähteestä riippuen siten, että ensimmäinen tiedosto nimetään näytetyllä tavalla. Tiedostonimen numeerista osaa kasvatetaan aina, kun kansioon lisätään uusi tiedosto.

- /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

- /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

- /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

- Voit välttää tiedostojen menettämisen varmuuuskopioimalla kaikki USB-laitteeseen tallennetut mediatiedostot. Sony ei ole vastuussa USB-laitteeseen tallennettujen tietojen menetyksestä tai vaurioitumisesta.

Aiheeseen liittyvää
Yhdistettyyn USB-laitteeseen tallennettujen valokuvien, musiikin tai videoiden toistaminen käyttämättä Windowsia