Ghid de utilizare VAIO

Activitate

# Pregătirea pentru montare pe perete

Computerul VAIO poate fi montat pe perete utilizând un suport de montare pe perete (nu este furnizat).
Utilizaţi patru şuruburi M4 (nu este furnizat) care sunt conforme cu modelul de montare pe perete al standardului Video Electronics Standards Association (VESA) de 100 mm × 100 mm pentru a instala computerul în suportul de montaj.
Notă

- Greutatea computerului VAIO se află în intervalul de greutăţi acceptate de suportul de montaj. Consultaţi manualul primit împreună cu sistemul de montaj pentru mai multe informaţii despre greutate.

- Cât timp computerul VAIO este montat pe perete, nu amplasaţi obiecte pe computer pentru că se poate sparge cadrul şi unitatea principală poate cădea de pe perete, provocând deteriorarea computerului sau vătămări corporale.

1. Opriţi computerul VAIO şi dispozitivele periferice, deconectaţi cablul de alimentare şi toate cablurile de conectare.

1. Aşteptaţi un timp până ce computerul se răceşte.

Este posibil ca elementele interne ale computerului să fie fierbinţi imediat după închidere. Fiţi atent pentru a evita arsurile la manevrarea computerului în această stare.

1. Îndepărtaţi panoul posterior al computerului.

1. Aşezaţi o cârpă curată pe o suprafaţă plană şi netedă, poziţionaţi computerul pe aceasta.

1. Îndepărtaţi cele şapte şuruburi (1) cu o şurubelniţă în cruce şi îndepărtaţi suportul (2) de pe computer.

Notă

- Suportul este bine fixat pe computerul dumneavoastră VAIO. În timp ce ţineţi în jos partea inferioară a unităţii principale, prindeţi ferm de suport şi trageţi suportul din unitate.

1. Îndepărtaţi cele opt şuruburi (3) de pe spatele suportului şi îndepărtaţi plăcuţa de montaj (4).

Notă

- Păstraţi şuruburile îndepărtate, pentru utilizări viitoare.

1. Îndepărtaţi cele două şuruburi (5) de pe plăcuţa de montaj (6) şi scoateţi peretele suportului.

1. Întoarceţi plăcuţa de montaj (7) şi fixaţi-o pe spatele computerului utilizând cele şapte şuruburi (8) ataşate în acelaşi loc la pasul 5.

Notă

- Strângeţi şuruburile în mod adecvat.

1. Fixaţi suportul de perete pe computer utilizând patru şuruburi M4 (nu este furnizat).

Notă

- Nu scoateţi şuruburile ataşate la computerul VAIO.

1. Urmaţi instrucţiunile descrise în manualul primit odată cu suportul de perete pentru a monta computerul.