VAIO-brugervejledning

Opgave

# Udskiftning af AA-batteriet i musen

Udskift AA-batteriet i musen, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.

1. Sæt tænd/sluk-knappen på musen til OFF.

1. Vend musen, så bunden vender opad. Hold midt på dækslet, og skub batteridækslet i pilens retning.

1. Tag det gamle batteri ud, og indsæt et nyt AA-alkalinebatteri (med minus-polen (-) først). Luk derefter dækslet.

1. Sæt tænd/sluk-knappen på musen til ON.

Bemærk!

- Brug et nyt AA-alkalinebatteri.

- Hvis du ved, at du ikke skal bruge musen i et stykke tid, skal du sætte tænd/sluk-knappen på musen til OFF. Hvis du ikke skal bruge musen i en længere tidsperiode, skal du tage AA-batteriet ud.

- Udskift straks batteriet, når det er ved at løbe tør for strøm. Hvis det tømte batteri bliver siddende i musen, kan der opstå batterilækage.

- Musen kan ikke bruges med et almindeligt genopladeligt batteri. Brug derfor et AA-batteri, som ikke kan genoplades. Hvis du bruger et genopladeligt batteri, kan der opstå batterilækage, som kan forårsage driftsfejl.

- Du må ikke oplade et AA-tørbatteri.

- Se den medfølgende sikkerhedsvejledning.

Relaterede emner
Komponenter og kontrolelementer på musen
Se, hvor meget batteristrøm der er tilbage til musen