Посібник користувача VAIO

Завдання

# Керування обладнанням, сумісним із функцією «Контроль HDMI»

Функція «Контроль HDMI» дає змогу керувати сумісним із цією функцією обладнанням, яке підключено до комп’ютера VAIO.
Функція «Контроль HDMI» допомагає встановити зв’язок із сумісним із цією функцією обладнанням з використанням шини HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

## Активування функції «Контроль HDMI»

1. Підключіть порт HDMI INPUT [Додатково] на комп’ютері VAIO до порту HDMI на обладнанні HDMI за допомогою кабелю HDMI (не надається в комплекті).

1. Увімкніть підключене обладнання.

1. Натисніть кнопку HOME на засобі віддаленого керування або кнопку HOME на правій панелі комп’ютера.

1. Виберіть (Налаштування (Settings)), Зовнішні входи (External Inputs), Налаштування HDMI (HDMI Set-up), Контроль HDMI (Control for HDMI) і Ввімкн (On).

Підказка

- За допомогою меню «BRAVIA» Sync можна ввімкнути підключене обладнання HDMI через підключення HDMI. Щоб скористатися меню «BRAVIA» Sync, натисніть кнопку SYNC MENU на засобі віддаленого керування.

## Підтвердження активації функції «Контроль HDMI»

1. Натисніть кнопку HOME на засобі віддаленого керування або правій панелі комп’ютера.

1. Виберіть (Налаштування (Settings)), Зовнішні входи (External Inputs), Налаштування HDMI (HDMI Set-up) і Список пристроїв HDMI (HDMI Device List).

Коли у списку пристроїв відобразиться ім’я підключеного обладнання, функцію «Контроль HDMI» активовано. Та якщо ім’я не відобразилося, перегляньте посібник із комплекту постачання підключеного обладнання й повторіть налаштування.
Примітка

- Якщо ввімкнути підключене обладнання, сумісне з функцією «Контроль HDMI», коли працює ОС Windows, відображення може автоматично перемкнутися на дисплей цього обладнання. Щоб уникнути цього, вмикайте обладнання, сумісне з функцією «Контроль HDMI», перш ніж запустити ОС Windows, або деактивуйте функцію «Контроль HDMI».

Підказка

- Функція «Контроль HDMI» доступна лише для підключеного обладнання Sony, сумісного з цією функцією.

- Якщо підключити обладнання Sony, сумісного з функцією «Контроль HDMI», і ввімкнути його живлення, коли параметр Контроль HDMI (Control for HDMI) має значення Ввімкн (On), функція Контроль HDMI (Control for HDMI) обладнання автоматично активується.

Пов’язані теми
Про функцію «BRAVIA» Sync