VAIO-käyttöopas

Task

# Kaukosäätimen AA-pariston vaihtaminen
<TV-virittimen sisältävät mallit>

Jos kaukosäädin ei toimi oikein, vaihda paristot.

1. Käännä kaukosäädin ympäri ja irrota paristokansi.

1. Irrota vanhat paristot ja aseta kaksi uutta AA-paristoa (miinus (-) pää ensin) ja sulje sitten kansi.

Huomautus

- Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään, irrota paristot.

- Koska näppäimistöä ei voi käyttää kaupasta ostettavilla uudelleen ladattavilla paristoilla, käytä AA-paristoja, jota ei ole tarkoitettu uudelleen ladattavaksi. Jos käytät uudelleen ladattavaa paristoa, paristot voivat vuotaa ja aiheuttaa toimintahäiriön.

- Kun paristovirta on vähissä, vaihda paristo pian. Loppuun kuluneiden paristojen pitäminen kaukosäätimessä voi aiheuttaa paristojen vuotoja.

- Älä lataa tyhjiä AA-paristoja uudelleen.